|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уважаемый покупатель!** Благодарим за выбор мебели марки «RINNER». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени. При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью (стр. 2,3), т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются. Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия. **Рекомендации по сборке** Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящимруководством и следуйте его рекомендациям. Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.**Технические данные**Габаритные размеры:Высота (мм): 2000 Вес (кг): 42,9Глубина (мм): 475Ширина (мм): 450**Правила пользования и эксплуатации изделия** Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.* Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
* Не ударяйте поверхности острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
* Не ставьте на поверхность раскаленные предметы.
* При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
* Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С.
* Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т. п.
* Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
* Если у Вас возникнет желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
* Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

**Гарантийные обязательства**Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ и соответствию мебели и материалов для ее изготовления Сертификату соответствия. В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.Срок службы изделия – 7 лет; срок гарантии – 12 месяцев.Комплектовщик- | **ПАСПОРТ****Стеллаж «Ostin» М10 «Стеллаж для принтера»****ТО-13067023-2015**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Индекс позиции |
| Стеллаж «Ostin» М10 «Стеллаж для принтера» | 05-01-13 Цвет: |

\\public\public\Производство\Айсулу\1 Новые наименование с 06,05,16\картинки для паспортов\10png.png Произведено:РоссияООО «РИННЭР»Удмуртская республикаг. Ижевск ул. Пойма 91/5 e-mail: mebel@rinner.ruwww.rinner.ruт/ф (3412) 517-223; 517-222 |
| **Порядок сборки «Стеллаж для принтера»:**Изделие собирается в положении лежаю.1. К деталям 3, 4 прикрепить подпятники (И) на саморезы (Ж);
2. К деталям 3, 4, 6, 7 прикрепить соединительные болты эксцентриков (Е) (см. рис. 2);
3. К деталям 6, 7 прикрепить детали 8 эксцентриками (Е), а деталь 1 евровинтами (Д);
4. К деталям 6, 7 прикрепить деталь 5 евровинтами (Д);
5. К деталям 3, 4 прикрепить деталь 2 эксцентриками (Е)
6. К детали 2 прикрепить деталь 10 евровинтами (Д);
7. Присоединяем сборку из деталей 2, 3, 4, 10 к сборке из деталей 1, 6, 7, 8 эксцентриками (Е);
8. Закрепить задние стенки надстройки 17 и тумбы 17 саморезами (Ж), используя шайбы (Г) на стыках ДВП. Перед установкой задних стенок 17,18 проверить диагональ конструкции.
9. Детали ящиков 11, 12, 13, 14 скрепить между собой евровинтами (Д) кромкой вверх;
10. На фасад 16 установить соединительные болты эксцентриков (Е);
11. Прикрепить фасад 16 к каркасам ящиков эксцентриками (Е);
12. К каркасам ящиков прикрепить дно 19 саморезами (Ж);
13. Разъединив направляющие (см. рис. 4) прикрепить их к боковинам ящиков 11, 13 согласно разметке;
14. Прикрепить ручки (Б) к фасадам 16 (саморезы Л);
15. К боковинам 3, 4 с внутренней стороны крепим направляющие (З) согласно разметке;
16. Вставить ящики;
17. Установить полкодержатели (В) на детли 6,7 и вложить полку 9
18. Установить крестовины петель (А) на деталь 6 (левое открывание), на деталь 7 (правое открывание) согласно разметке саморезами (Ж);
19. Установить петли (А) на фасад 15;
20. м10.wmfУстановить фасад 15 и отрегулировать открывание (см. рис. 3).

|  |
| --- |
| **СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ** |
| **№ дет.** | **Наименование** | **Размер** | **Кол-во** |
| 1 | Крыша | 450х220х16 | 1 |
| 2 | Дно | 418х450 х16 | 1 |
| 3 | Боковина левая | 585 х 450х16 | 1 |
| 4 | Боковина правая | 585 х 450х16 | 1 |
| 5 | Столешница  | 450х473 х16 | 1 |
| 6 | Стойка левая | 1384х220 х16 | 1 |
| 7 | Стойка правая | 1384х220 х16 | 1 |
| 8 | Полка | 418 х 220х16 | 2 |
| 9 | Полка съемная | 200х416 х16 | 1 |
| 10 | Цоколь | 60 х 418х16 | 1 |
| 11 | Боковина ящика правая | 400х120 х16 | 3 |
| 12 | Задняя панель ящика | 361х120 х16 | 3 |
| 13 | Боковина ящика левая  | 400х120 х16 | 3 |
| 14 | Фальшпанель | 361х120 х16 | 3 |
| 15 | Фасад верхний | 796х446х22 | 1 |
| 16 | Фасад ящика | 446х170х22 | 3 |
| 17 | Задняя стенка ДВП 1 | 1406х446х3,2 | 1 |
| 18 | Задняя стенка ДВП 2 | 529х446 х3,2 | 1 |
| 19 | Дно ящика ДВП | 389х396 х3,2 | 3 |

Рис.2 Схема установки эксцентрика**Безимени-1**Рис.1 Схема сборкиНеобходимый инструмент для сборки:\* Рулетка  \* Отвертка крестовая \* Отвертка плоская |  Регулировку фасадов производить после установки шкафа на место (Рис.3)Рис.3 Схема установки петельРис.4 Схема установки шариковых направляющих**шариковые направляющие**

|  |
| --- |
| **СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУРНИТУРЫ** |
| **Обоз.** | **Наименование** | **Кол.** |
| А | Петля 4-х шарнирная накладная  | 2 шт. |
| Б | Ручка С7 ( 96 мм)  | 4 шт. |
| В | Полкодержатель d5 мм  | 4 шт. |
| Г | Шайба мебельная  | 3 шт. |
| Д | Евровинт 7х50 | 22 шт. |
| Е | Стяжка эксцентриковая 15х13 | 22 компл. |
| Ж | Саморез 3,5х16 | 121 шт. |
| З | Шариковые направляющие L-400х35 мм | 3 компл. |
| И | Подпятник пласмассовый  | 4 шт. |
| К | Ключ шестигранник S 4 мм | 1 шт. |
| Л | Саморез 4х30 мм | 8 шт. |

**дверь%202дверь%201**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Копия Петля | ручка | C:\Users\User\Desktop\полкодержатель н.jpg | C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\шайба меб.jpg | Конфирмат |
| А | Б | В | Г | Д |
| Стяжка эксцентриковая | гайка 4x13 | C:\Users\User\Desktop\направл.jpg | подпятник | C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\ключ.JPG |
| Е | Ж | З | И | К |

**дверь%203** |

Мы благодарим Вас за выбор нашей мебели!

Отзывы, пожелания, предложения, вопросы по качеству мебели и обслуживания можно отправить на эл. почту: mebel@rinner.ru.

Мы рады ответить на Ваши звонки с ПН по ПТ с 8-00 до 17-00 по тел.: 8(3412)517-222.

www.rinner.ru