|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уважаемый покупатель!**  Благодарим за выбор мебели марки «RINNER». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.  При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью (стр. 2,3), т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.  Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.    **Рекомендации по сборке**  Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим  руководством и следуйте его рекомендациям.  Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.  **Технические данные**  Габаритные размеры:  Высота (мм): 740 Вес (кг): 27,032  Глубина (мм): 1200  Ширина (мм): 1200  **Правила пользования и эксплуатации изделия**  Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.   * Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью. * Не ударяйте поверхности острыми, тяжелыми или твердыми предметами. * Не ставьте на поверхность раскаленные предметы. * При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели. * Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С. * Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т. п. * Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка. * Если у Вас возникнет желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет. * Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.   **Гарантийные обязательства**  Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ и соответствию мебели и материалов для ее изготовления Сертификату соответствия. В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.  Срок службы изделия – 7 лет; срок гарантии – 12 месяцев.  Комплектовщик- | **ПАСПОРТ**  **Стол компьютерный «Ostin» М12 «Стол угловой»**  **ТО-13067023-2015**   |  |  | | --- | --- | | Наименование | Индекс позиции | | Стол компьютерный «Ostin» М12 «Стол угловой» | 01-03-15 Цвет: |   \\public\public\Производство\Айсулу\1 Новые наименование с 06,05,16\картинки для паспортов\12png.png    Произведено:  Россия  ООО «РИННЭР»  Удмуртская республика  г. Ижевск ул. Пойма 91/5  e-mail: [mebel@rinner.ru](mailto:Rinner@list.ru)  www.rinner.ru  т/ф (3412) 517-223; 517-222 |
| **мод 12.wmf**  а) левая б) правая  Рис.1 Схема сборки   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ** | | | | | **№ дет.** | **Наименование** | **Размер** | **Кол-во** | | 1 | Столешница | 1200х1200х16 | 1 | | 2 | Боковина левая | 724х423 х16 | 1 | | 3 | Боковина правая | 724х423 х16 | 1 | | 4 | Царга | 300 х1138х16 | 1 | | 5 | Стойка под системный блок | 100 х 234х16 | 1 | | 6 | Полка под системный блок | 485х 234х 16 | 1 | | 7 | Опора Н - 710 | 710мм | 1 |   **Порядок сборки «Стол угловой»:**   1. К деталям 2, 3 прикрепить подпятники (Г) на саморезы (В); 2. Скрепить детали 2, 3 с деталью 4 евровинтами (Б), используя ключ шестигранник (Д); 3. Прикрепить к детали 1 соединительные болты эксцентриков (А) (см. рис. 2) и регулируемую опору (7) саморезами (В), ориентируясь на разметку (одно отверстие), остальные по усмотрению; 4. Прикрепить деталь 1 к сборке из деталей 2, 3, 4 эксцентриками (А); 5. В деталь 2 установить соединительные болты эксцентриков (А); 6. Соединить детали 5 и 6 евровинтами (Б) и прикрепить их к детали 2(или к дет. 3) эксцентриками (А); 7. В деталь 1 установить заглушку для проводов (Е). 8. На видимые части крепежа установить заглушки (Ж). | | Необходимый инструмент для сборки:  \* Рулетка \* Отвертка крестовая \* Отвертка плоская  Рис. 2 Схема установки эксцентрика   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУРНИТУРЫ** | | | | **Обоз.** | **Наименование** | **Кол.** | | А | Стяжка эксцентриковая 15х13 | 9 компл. | | Б | Евровинт 7х50 мм | 6 шт. | | В | Саморез 3,5х16 | 19 шт. | | Г | Подпятник плассмасовый | 6 шт. | | Д | Ключ шестигранник S 4 мм | 1 шт. | | Е | Заглушка для проводов Серая | 1 шт. | | Ж | Заглушка евровинта | 6шт. |   Безимени-1   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Стяжка эксцентриковая | [Конфирмат](file:///\\sever\detail.html) | гайка 4x13 | подпятник | C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\ключ.JPG | | А | Б | В | Г | Д | | C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\заглушка для проводов.jpeg | Заглушка евровинта.jpg |  | | Е | Ж |  | |  |  |  |   **Изделие может комплектоваться надстройкой, которую можно крепить на левую (см.на рис.1 а) и на правую сторону (см.на рис. 1 б). Надстройка приобретается отдельно. Для крепления к столу надстройки снизу в столешнице стола углового есть глухие отверстия, которые необходимо досверлить насквозь. См. рис. 3**  Мы благодарим Вас за выбор нашей мебели!  Отзывы, пожелания, предложения, вопросы по качеству мебели и обслуживания можно отправить на эл. почту: mebel@rinner.ru.  Мы рады ответить на Ваши звонки с ПН по ПТ с 8-00 до 17-00 по тел.: 8(3412)517-222.  www.rinner.ru |