|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уважаемый покупатель!**  Благодарим за выбор мебели марки «RINNER». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.  При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью (стр. 2,3), т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.  Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.    **Рекомендации по сборке**  Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим  руководством и следуйте его рекомендациям.  Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.  **Технические данные**  Габаритные размеры:  Высота (мм): 560 Вес (кг): 21,46  Глубина (мм): 220  Ширина (мм): 1200  **Правила пользования и эксплуатации изделия**  Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.   * Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью. * Не ударяйте поверхности острыми, тяжелыми или твердыми предметами. * Не ставьте на поверхность раскаленные предметы. * При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели. * Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С. * Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т. п. * Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка. * Если у Вас возникнет желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет. * Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.   **Гарантийные обязательства**  Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ и соответствию мебели и материалов для ее изготовления Сертификату соответствия. В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.  Срок службы изделия – 7 лет; срок гарантии – 12 месяцев.  Комплектовщик- | **ПАСПОРТ**  **Полка «Ostin» М16 «Полка навесная 1»**  **ТО-13067023-2015**   |  |  | | --- | --- | | Наименование | Индекс позиции | | Полка «Ostin» М16 «Полка навесная 1» | 08-01-12 Цвет: |   \\public\public\Производство\Айсулу\1 Новые наименование с 06,05,16\картинки для паспортов\16png.png    Произведено:  Россия  ООО «РИННЭР»  Удмуртская республика  г. Ижевск ул. Пойма 91/5  e-mail: [mebel@rinner.ru](mailto:Rinner@list.ru)  www.rinner.ru  т/ф (3412) 517-223; 517-222 |
| м16.wmf  Рис.1 Схема сборки  **Безимени-1**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ** | | | | | **№ дет.** | **Наименование** | **Размер** | **Кол-во** | | 1 | Крыша | 220х 1200х 16 | 1 | | 2 | Полка надстройка | 220х 1168х 16 | 1 | | 3 | Боковина левая | 544х220 х16 | 1 | | 4 | Боковина правая | 544х220 х16 | 1 | | 5 | Боковина левая 1 | 528х220 х16 | 1 | | 6 | Боковина правая 1 | 528х220 х16 | 1 | | 7 | Полка левая | 220х 468х 16 | 1 | | 8 | Полка правая | 220х 468х16 | 1 | | 9 | Полка | 220х 200х 16 | 2 | | 10 | Фасад левый | 496х332х22 | 1 | | 11 | Фасад правый | 496х332х22 | 1 | | 12 | Задняя стенка ДВП | 228х 490х3,2 | 2 | | 13 | Задняя стенка ДВП | 556х215х3,2 | 1 | | 14 | Задняя стенка ДВП | 326х 490х3,2 | 2 |   Рис.2 Схема установки эксцентрика    **Порядок сборки «Полка навесная 1»:**  Сборку производим в горизонтальном положении.   1. На детали 3,4 устанавливаем соединительные болты эксцентриков (Г) (см. рис.2); 2. На детали 5,6 устанавливаем соединительные болты эксцентриков (Г) для крепления деталей 7, 8; и устанавливаем полкодержатели (Е) для установки деталей 9; 3. Крепим деталь 7 к детали 3, деталь 8 к детали 4 эксцентриками (Г); 4. Крепим к детали 7 деталь 5; а к детали 8 деталь 6 эксцентриками (Г); 5. Детали 5, 6 соединяем с деталями 1, 2 евровинтами (В); 6. Крепим детали 12, 13, 14 саморезами (Д), используя шайбу (К) на стыках ДВП, проверив диагональ изделия; 7. Устанавливаем крестовины петель на детали 1,8 саморезами (Д) согласно разметке; 8. Устанавливаем петли на фасады 10, 11 саморезами (Д) и ручки (Б) (саморезы Л); 9. Устанавливаем крепеж кронштейна газового (Ж) согласно разметке на детали 3, 4, 10, 11; 10. Устанавливаем фасады 10, 11 и регулируем открывание (см. рис. 3); 11. Соединяем крепеж кронштейна газового (Ж) газ-лифтом баллоном к низу; 12. Устанавливаем подвесы (З) к деталям 3, 4 саморезами (Д) (см. рис. 4);   **Внимание!!! Крепеж изделия к стене не входит в комплект поставки.** | Регулировку фасадов производить после установки шкафа на место (Рис.3).  Рис.3 Схема установки петель  дверь%203  **дверь%203дверь%202дверь%201дверь%203**  Рис.4 Схема установки подвески   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУРНИТУРЫ** | | | | **Обоз.** | **Наименование** | **Кол.** | | А | Петля 4-х шарн. накладная ALBA, BZ | 4 шт. | | Б | Ручка С7 (96 мм ) | 2 шт. | | В | Евровинт 7х50 | 12 шт. | | Г | Стяжка эксцентриковая 15х13 | 12 компл. | | Д | Саморез 3,5х16 | 58 шт. | | Е | Полкодержатель 5d мм | 8 шт. | | Ж | Кронштейн газовый | 2 шт. | | З | Подвеска 5.1 А | 2 шт. | | И | Ключ шестигранник S 4мм | 1 шт. | | К | Шайба мебельная | 12 шт. | | Л | Саморез 4х30 мм | 4 шт. |   **дверь%201крепление подвески**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Копия Петля | ручка | [Конфирмат](file:///\\sever\detail.html) | Стяжка эксцентриковая | гайка 4x13 | | А | Б | В | Г | Д | | C:\Users\User\Desktop\полкодержатель н.jpg | C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\кронштейн газовый.jpg | C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\подвеска.jpg | C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\ключ.JPG | C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\шайба меб.jpg | | Е | Ж | З | И | К |   **дверь%202**  Необходимый инструмент для сборки:  \* Рулетка \* Отвертка крестовая  Мы благодарим Вас за выбор нашей мебели!  Отзывы, пожелания, предложения, вопросы по качеству мебели и обслуживания можно отправить на эл. почту: mebel@rinner.ru.  Мы рады ответить на Ваши звонки с ПН по ПТ с 8-00 до 17-00 по тел.: 8(3412)517-222.  www.rinner.ru |