|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уважаемый покупатель!** Благодарим за выбор мебели марки «RINNER». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени. При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью (стр. 2,3), т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются. Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия. **Рекомендации по сборке** Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящимруководством и следуйте его рекомендациям. Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.**Технические данные**Габаритные размеры:Высота (мм): 560 Вес (кг): 21,46Глубина (мм): 220Ширина (мм): 1200**Правила пользования и эксплуатации изделия** Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.* Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
* Не ударяйте поверхности острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
* Не ставьте на поверхность раскаленные предметы.
* При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
* Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С.
* Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т. п.
* Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
* Если у Вас возникнет желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
* Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

**Гарантийные обязательства**Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ и соответствию мебели и материалов для ее изготовления Сертификату соответствия. В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.Срок службы изделия – 7 лет; срок гарантии – 12 месяцев.Комплектовщик- | **ПАСПОРТ****Полка «Ostin» М16 «Полка навесная 1»****ТО-13067023-2015**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Индекс позиции |
| Полка «Ostin» М16 «Полка навесная 1» | 08-01-12 Цвет: |

\\public\public\Производство\Айсулу\1 Новые наименование с 06,05,16\картинки для паспортов\16png.png Произведено:РоссияООО «РИННЭР»Удмуртская республикаг. Ижевск ул. Пойма 91/5 e-mail: mebel@rinner.ruwww.rinner.ruт/ф (3412) 517-223; 517-222 |
| м16.wmfРис.1 Схема сборки**Безимени-1**

|  |
| --- |
| **СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ** |
| **№ дет.** | **Наименование** | **Размер** | **Кол-во** |
| 1 | Крыша | 220х 1200х 16 | 1 |
| 2 | Полка надстройка | 220х 1168х 16 | 1 |
| 3 | Боковина левая | 544х220 х16 | 1 |
| 4 | Боковина правая | 544х220 х16 | 1 |
| 5 | Боковина левая 1 | 528х220 х16 | 1 |
| 6 | Боковина правая 1 | 528х220 х16 | 1 |
| 7 | Полка левая | 220х 468х 16 | 1 |
| 8 | Полка правая | 220х 468х16 | 1 |
| 9 | Полка | 220х 200х 16 | 2 |
| 10 | Фасад левый | 496х332х22 | 1 |
| 11 | Фасад правый | 496х332х22 | 1 |
| 12 | Задняя стенка ДВП | 228х 490х3,2 | 2 |
| 13 | Задняя стенка ДВП | 556х215х3,2 | 1 |
| 14 | Задняя стенка ДВП | 326х 490х3,2 | 2 |

Рис.2 Схема установки эксцентрика **Порядок сборки «Полка навесная 1»:** Сборку производим в горизонтальном положении. 1. На детали 3,4 устанавливаем соединительные болты эксцентриков (Г) (см. рис.2);
2. На детали 5,6 устанавливаем соединительные болты эксцентриков (Г) для крепления деталей 7, 8; и устанавливаем полкодержатели (Е) для установки деталей 9;
3. Крепим деталь 7 к детали 3, деталь 8 к детали 4 эксцентриками (Г);
4. Крепим к детали 7 деталь 5; а к детали 8 деталь 6 эксцентриками (Г);
5. Детали 5, 6 соединяем с деталями 1, 2 евровинтами (В);
6. Крепим детали 12, 13, 14 саморезами (Д), используя шайбу (К) на стыках ДВП, проверив диагональ изделия;
7. Устанавливаем крестовины петель на детали 1,8 саморезами (Д) согласно разметке;
8. Устанавливаем петли на фасады 10, 11 саморезами (Д) и ручки (Б) (саморезы Л);
9. Устанавливаем крепеж кронштейна газового (Ж) согласно разметке на детали 3, 4, 10, 11;
10. Устанавливаем фасады 10, 11 и регулируем открывание (см. рис. 3);
11. Соединяем крепеж кронштейна газового (Ж) газ-лифтом баллоном к низу;
12. Устанавливаем подвесы (З) к деталям 3, 4 саморезами (Д) (см. рис. 4);

 **Внимание!!! Крепеж изделия к стене не входит в комплект поставки.** | Регулировку фасадов производить после установки шкафа на место (Рис.3).Рис.3 Схема установки петельдверь%203**дверь%203дверь%202дверь%201дверь%203**Рис.4 Схема установки подвески

|  |
| --- |
| **СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУРНИТУРЫ** |
| **Обоз.** | **Наименование** | **Кол.** |
| А | Петля 4-х шарн. накладная ALBA, BZ | 4 шт. |
| Б | Ручка С7 (96 мм ) | 2 шт. |
| В | Евровинт 7х50 | 12 шт. |
| Г | Стяжка эксцентриковая 15х13 | 12 компл. |
| Д | Саморез 3,5х16 | 58 шт. |
| Е | Полкодержатель 5d мм | 8 шт. |
| Ж | Кронштейн газовый | 2 шт. |
| З | Подвеска 5.1 А | 2 шт. |
| И | Ключ шестигранник S 4мм | 1 шт. |
| К | Шайба мебельная  | 12 шт. |
| Л | Саморез 4х30 мм | 4 шт. |

**дверь%201крепление подвески**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Копия Петля | ручка | Конфирмат | Стяжка эксцентриковая | гайка 4x13 |
| А | Б | В | Г | Д |
| C:\Users\User\Desktop\полкодержатель н.jpg | C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\кронштейн газовый.jpg | C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\подвеска.jpg | C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\ключ.JPG | C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\шайба меб.jpg |
| Е | Ж | З | И | К |

**дверь%202**Необходимый инструмент для сборки:\* Рулетка \* Отвертка крестоваяМы благодарим Вас за выбор нашей мебели!Отзывы, пожелания, предложения, вопросы по качеству мебели и обслуживания можно отправить на эл. почту: mebel@rinner.ru. Мы рады ответить на Ваши звонки с ПН по ПТ с 8-00 до 17-00 по тел.: 8(3412)517-222.www.rinner.ru |