|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уважаемый покупатель!**  Благодарим за выбор мебели марки «RINNER». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.  При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью (стр. 2,3), т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.  Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.    **Рекомендации по сборке**  Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим  руководством и следуйте его рекомендациям.  Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.  **Технические данные**  Габаритные размеры:  Высота (мм): 600 Вес (кг): 20,6  Глубина (мм): 430  Ширина (мм): 350  **Правила пользования и эксплуатации изделия**  Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.   * Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью. * Не ударяйте поверхности острыми, тяжелыми или твердыми предметами. * Не ставьте на поверхность раскаленные предметы. * При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели. * Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С. * Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т. п. * Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка. * Если у Вас возникнет желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет. * Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.   **Гарантийные обязательства**  Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ и соответствию мебели и материалов для ее изготовления Сертификату соответствия. В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.  Срок службы изделия – 7 лет; срок гарантии – 12 месяцев.  Комплектовщик- | **ПАСПОРТ**  **Тумба выкатная «Ostin» М19 «Тумба универсальная»**  **ТО-13067023-2015**   |  |  | | --- | --- | | Наименование | Индекс позиции | | Тумба выкатная «Ostin» М19 «Тумба универсальная» | 03-04-02 Цвет: |   \\public\public\Производство\Айсулу\1 Новые наименование с 06,05,16\картинки для паспортов\19png.png    Произведено:  Россия  ООО «РИННЭР»  Удмуртская республика  г. Ижевск ул. Пойма 91/5  e-mail: [mebel@rinner.ru](mailto:Rinner@list.ru)  www.rinner.ru  т/ф (3412) 517-223; 517-222 |
| мод 19.wmf  **Порядок сборки «Тумба универсальная»:**   1. Прикрепить к детали 2 опоры (Г) саморезами (Е) см. рис.2 ; 2. Скрепить детали 3, 4 с деталью 1 эксцентриками (В) с деталью 2 евровинтами (Б); 3. Прикрепить заднюю стенку тумбы 11 саморезами (Е), контролируя диагональ; 4. Детали ящиков 5, 6, 7, 8 скрепить между собой евровинтами (Б) кромкой вверх, используя ключ шестигранник (Ж); 5. На фасады 9 установить соединительные болты эксцентриков (В) см.рис.3; 6. Прикрепить фасады 9 к каркасам ящиков эксцентриками (В); 7. К каркасам ящиков прикрепить дно 10 саморезами (Е); 8. Разъединив направляющие (см. рис.3) прикрепить их к боковинам 5, 6 ящиков согласно разметке; 9. Прикрепить ручки (А) к фасадам 9 (саморезы З); 10. К боковинам 3, 4 с внутренней стороны прикрепить направляющие (Д) согласно разметке; 11. Вставить ящики (см. рис.4).        |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ** | | | | | **№ дет.** | **Наименование** | **Размер** | **Кол-во** | | 1 | Крыша | 350х 430х16 | 1 | | 2 | Дно | 350х 407х16 | 1 | | 3 | Боковина левая | 508х407 х16 | 1 | | 4 | Боковина правая | 508х407 х16 | 1 | | 5 | Боковина ящика левая | 120х 400х16 | 3 | | 6 | Боковина ящика правая | 120х 400х16 | 3 | | 7 | Фальш-панель ящика | 120 х260х16 | 3 | | 8 | Задняя панель ящика | 120 х260х16 | 3 | | 9 | Фасад ящика | 346х170х22 | 3 | | 10 | Дно ящика ДВП | 288х396х3,2 | 3 | | 11 | Задняя стенка ДВП | 535х346х3,2 | 1 |   Рис.2 Схема установки опоры (Г)  Рис. 1 Схема сборки | **Безимени-1**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУРНИТУРЫ** | | | | **Обоз.** | **Наименование** | **Кол.** | | А | Ручка С7 (96 мм) | 3 шт. | | Б | Евровинт 7х50 | 16 шт. | | В | Стяжка эксцентриковая 15х13 | 10 компл. | | Г | Опора колесная d 50 мм с площадкой черная | 4 шт. | | Д | Шариковые напрявляющие L-400х35 мм | 3 компл. | | Е | Саморез 3,5х16 | 58 шт. | | Ж | Ключ шестигранник S 4 мм | 1 шт. | | З | Саморез 3,5х16 мм | 6 шт. |   Рис. 3 Схема установки  эксцентрика  **шариковые направляющие**  Рис.4 Схема установки шариковых направляющих   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | ручка | [Конфирмат](file:///\\sever\detail.html) | Стяжка эксцентриковая | C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\ножка-ролик.jpg | C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\направл.jpg | | А | Б | В | Г | Д | | гайка 4x13 | C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\ключ.JPG | | Е | Ж |   Мы благодарим Вас за выбор нашей мебели!  Отзывы, пожелания, предложения, вопросы по качеству мебели и обслуживания можно отправить на эл. почту: mebel@rinner.ru.  Мы рады ответить на Ваши звонки с ПН по ПТ с 8-00 до 17-00 по тел.: 8(3412)517-222.  www.rinner.ru |

Необходимый инструмент для сборки:

\* Рулетка \* Отвертка крестовая \* Отвертка плоская