|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уважаемый покупатель!** Благодарим за выбор мебели марки «RINNER». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени. При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью (стр. 2,3), т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются. Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия. **Рекомендации по сборке** Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящимруководством и следуйте его рекомендациям. Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.**Технические данные**Габаритные размеры:Высота (мм): 2000 Вес (кг): 69,7Глубина (мм): 830Ширина (мм): 830**Правила пользования и эксплуатации изделия** Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.* Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
* Не ударяйте поверхности острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
* Не ставьте на поверхность раскаленные предметы.
* При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
* Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С.
* Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т. п.
* Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
* Если у Вас возникнет желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
* Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

**Гарантийные обязательства**Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ и соответствию мебели и материалов для ее изготовления Сертификату соответствия. В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.Срок службы изделия – 7 лет; срок гарантии – 12 месяцев.Комплектовщик- | **ПАСПОРТ****Шкаф угловой «Ostin» М1 «Угловой шкаф»****ТО-13067023-2015**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Индекс позиции |
| Шкаф угловой «Ostin» М1 «Угловой шкаф» | 02-04-09 Цвет: |

1png.png Произведено:РоссияООО «РИННЭР»Удмуртская республикаг. Ижевск ул. Пойма 91/5 e-mail: mebel@rinner.ruwww.rinner.ruт/ф (3412) 517-223; 517-222 |
| **Порядок сборки «Угловой шкаф»:**Изделие собирается в положении лежа.1.На детали 3, 4, 10, 11 установить подпятники саморезами (К);2. На детали 3, 4, 5, 6 установить соединительные болты эксцентриков (Г) (см. рис. 3);3. Детали 3, 4 прикрепить к деталям 1, 2 эксцентриками (Г);4. Деталь 7 прикрепить к детали 4 эксцентриками (Г); 5. Деталь 6 прикрепить к деталям 1, 2 евровинтами (Б), предварительно, установив ребро 12 на эксцентрики (Г) и шканты (Л); 6.Деталь 5 прикрепить к детали 1, 2 евровинтами (Б), предварительно, установив жесткие полки 8 на эксцентрики (Г);7. Деталь 7 прикрепить к детали 5, 6 евровинтами (Б), используя ключ шестигранник (М);8. К детали 2 прикрепить детали 10, 11 на евровинты (Б);9. На детали 4, 6 установить штангодержатели (З) на саморезы (К);10. Установить штангу 18;11. Установить полкодержатели (З) на детали 3,5. Вложить полки 9; 12. Прикрепить задние стенки 14, 15, 16 на саморезы (К), соединяя детали 14 планкой (17);м1.wmf13. Установить крестовины петель (А) на боковину (3 –Рис.1 Схема сборкилевое открывание, 4 – правое открывание) согласно разметке;14. Устанавить петли (А) на фасад 13;15. Установить ручку (Г) на фасад 13 (саморезы Н);16. Установить фасады 13 и отрегулировать открывание (см. рис. 2);

|  |
| --- |
| **СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ** |
| **№ дет.** | **Наименование** | **Размер** | **Кол-во** |
| 1 | Крыша | 810х810х16 | 1 |
| 2 | Дно | 810х810 х16 | 1 |
| 3 | Боковина левая | 2000х450 х16 | 1 |
| 4 | Боковина правая | 2000х450 х16 | 1 |
| 5 | Боковина внутренняя | 1908х300 х16 | 1 |
| 6 | Задняя стенка | 1908х300 х16 | 1 |
| 7 | Полка большая | 794х450 х16 | 1 |
| 8 | Полка жесткая | 344х298х16 | 2 |
| 9 | Полка съемная | 298х342 х16 | 2 |
| 10 | Цоколь лицевой | 60х509 х16 | 1 |
| 11 | Цоколь опора | 60х320 х16 | 1 |
| 12 | Ребро жесткости | 120х794х16 | 1 |
| 13 | Фасад | 1938х509х22 | 1 |
| 14 | Задняя стенка ДВП | 1936х410х3,2 | 2 |
| 15 | Задняя стенка ДВП | 1936х365х3,2 | 1 |
| 16 | Задняя стенка ДВП | 1936х164 х3,2 | 1 |
| 17 | Планка стыковочная (Белый)  | L=1905 | 1 |
| 18 | Штанга овальная хром 30х10 мм | L=793 | 1 |

16. Установить заглушки (Д) на видимые соединения.Необходимый инструмент для сборки:\* Рулетка  \* Отвертка крестовая\* Отвертка плоская | **Безимени-1Безимени-1**  Регулировку фасадов производить после установки шкафа на место (Рис.2).дверь%203

|  |
| --- |
| **СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУРНИТУРЫ** |
| **Обоз.** | **Наименование** | **Кол.** |
| А | Петля 4-х шарн. угл. 135\* ALBA, BZ | 4 шт |
| Б | Евровинт 7х50 мм | 16 шт |
| В | Заглушка евровинта | 4 шт |
| Г | Стяжка эксцентриковая 15х13 | 20 компл |
| Д | Заглушка экцентриковой стяжки  | 6 шт |
| Е | Полкодержатель d5 мм | 8 шт |
| Ж | Ручка С7 (96мм)  | 1 шт |
| З | Штангодержатель овал | 2 шт |
| И | Подпятник пластмассовый | 8 шт |
| К | Саморез 3,5х16мм | 145 шт  |
| Л | Шкант деревянный 8х30 | 2 шт |
| М | Ключ шестигранник S 4 мм | 1 шт |
| Н | Саморез 4х30мм | 2 шт  |

**дверь%203дверь%202дверь%201дверь%203**Безимени-1Рис.3 Схема установки эксцентрика**дверь%201дверь%202**Рис.2 Схема установки петельМы благодарим Вас за выбор нашей мебели!Отзывы, пожелания, предложения, вопросы по качеству мебели и обслуживания можно отправить на эл. почту: mebel@rinner.ru. Мы рады ответить на Ваши звонки с ПН по ПТ с 8-00 до 17-00 по тел.: 8(3412)517-222.www.rinner.ru

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Копия Петля | Конфирмат | Стяжка эксцентриковая | Стяжка эксцентриковая | Стяжка эксцентриковая |
| А | Б | В | Г | Д |
| C:\Users\User\Desktop\полкодержатель н.jpg | ручка | C:\Users\User\Desktop\штангодержатель.jpg | подпятник | гайка 4x13 |
| Е | Г | З | И | К |
| C:\Users\User\Desktop\шкант.jpg | C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\ключ.JPG |
| Л | М |

  |