|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уважаемый покупатель!**  Благодарим за выбор мебели марки «RINNER». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.  При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью (стр. 2,3), т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.  Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.    **Рекомендации по сборке**  Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим  руководством и следуйте его рекомендациям.  Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.  **Технические данные**  Габаритные размеры:  Высота (мм): 2000 Вес (кг): 69,7  Глубина (мм): 830  Ширина (мм): 830  **Правила пользования и эксплуатации изделия**  Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.   * Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью. * Не ударяйте поверхности острыми, тяжелыми или твердыми предметами. * Не ставьте на поверхность раскаленные предметы. * При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели. * Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С. * Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т. п. * Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка. * Если у Вас возникнет желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет. * Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.   **Гарантийные обязательства**  Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ и соответствию мебели и материалов для ее изготовления Сертификату соответствия. В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.  Срок службы изделия – 7 лет; срок гарантии – 12 месяцев.  Комплектовщик- | **ПАСПОРТ**  **Шкаф угловой «Ostin» М1 «Угловой шкаф»**  **ТО-13067023-2015**   |  |  | | --- | --- | | Наименование | Индекс позиции | | Шкаф угловой «Ostin» М1 «Угловой шкаф» | 02-04-09 Цвет: |   1png.png    Произведено:  Россия  ООО «РИННЭР»  Удмуртская республика  г. Ижевск ул. Пойма 91/5  e-mail: [mebel@rinner.ru](mailto:Rinner@list.ru)  www.rinner.ru  т/ф (3412) 517-223; 517-222 |
| **Порядок сборки «Угловой шкаф»:**  Изделие собирается в положении лежа.  1.На детали 3, 4, 10, 11 установить подпятники саморезами (К);  2. На детали 3, 4, 5, 6 установить соединительные болты эксцентриков (Г) (см. рис. 3);  3. Детали 3, 4 прикрепить к деталям 1, 2 эксцентриками (Г);  4. Деталь 7 прикрепить к детали 4 эксцентриками (Г);  5. Деталь 6 прикрепить к деталям 1, 2 евровинтами (Б), предварительно, установив ребро 12 на эксцентрики (Г) и шканты (Л);  6.Деталь 5 прикрепить к детали 1, 2 евровинтами (Б), предварительно, установив жесткие полки 8 на эксцентрики (Г);  7. Деталь 7 прикрепить к детали 5, 6 евровинтами (Б), используя ключ шестигранник (М);  8. К детали 2 прикрепить детали 10, 11 на евровинты (Б);  9. На детали 4, 6 установить штангодержатели (З) на саморезы (К);  10. Установить штангу 18;  11. Установить полкодержатели (З) на детали  3,5. Вложить полки 9;  12. Прикрепить задние стенки 14, 15, 16 на саморезы (К), соединяя детали 14 планкой (17);  м1.wmf13. Установить крестовины петель (А) на боковину (3 –  Рис.1 Схема сборки  левое открывание, 4 – правое открывание) согласно разметке;  14. Устанавить петли (А) на фасад 13;  15. Установить ручку (Г) на фасад 13 (саморезы Н);  16. Установить фасады 13 и отрегулировать открывание (см. рис. 2);   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ** | | | | | **№ дет.** | **Наименование** | **Размер** | **Кол-во** | | 1 | Крыша | 810х810х16 | 1 | | 2 | Дно | 810х810 х16 | 1 | | 3 | Боковина левая | 2000х450 х16 | 1 | | 4 | Боковина правая | 2000х450 х16 | 1 | | 5 | Боковина внутренняя | 1908х300 х16 | 1 | | 6 | Задняя стенка | 1908х300 х16 | 1 | | 7 | Полка большая | 794х450 х16 | 1 | | 8 | Полка жесткая | 344х298х16 | 2 | | 9 | Полка съемная | 298х342 х16 | 2 | | 10 | Цоколь лицевой | 60х509 х16 | 1 | | 11 | Цоколь опора | 60х320 х16 | 1 | | 12 | Ребро жесткости | 120х794х16 | 1 | | 13 | Фасад | 1938х509х22 | 1 | | 14 | Задняя стенка ДВП | 1936х410х3,2 | 2 | | 15 | Задняя стенка ДВП | 1936х365х3,2 | 1 | | 16 | Задняя стенка ДВП | 1936х164 х3,2 | 1 | | 17 | Планка стыковочная (Белый) | L=1905 | 1 | | 18 | Штанга овальная хром 30х10 мм | L=793 | 1 |   16. Установить заглушки (Д) на видимые соединения.  Необходимый инструмент  для сборки:  \* Рулетка  \* Отвертка крестовая  \* Отвертка плоская | **Безимени-1Безимени-1**  Регулировку фасадов производить после установки шкафа на место (Рис.2).  дверь%203   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУРНИТУРЫ** | | | | **Обоз.** | **Наименование** | **Кол.** | | А | Петля 4-х шарн. угл. 135\* ALBA, BZ | 4 шт | | Б | Евровинт 7х50 мм | 16 шт | | В | Заглушка евровинта | 4 шт | | Г | Стяжка эксцентриковая 15х13 | 20 компл | | Д | Заглушка экцентриковой стяжки | 6 шт | | Е | Полкодержатель d5 мм | 8 шт | | Ж | Ручка С7 (96мм) | 1 шт | | З | Штангодержатель овал | 2 шт | | И | Подпятник пластмассовый | 8 шт | | К | Саморез 3,5х16мм | 145 шт | | Л | Шкант деревянный 8х30 | 2 шт | | М | Ключ шестигранник S 4 мм | 1 шт | | Н | Саморез 4х30мм | 2 шт |   **дверь%203дверь%202дверь%201дверь%203**  Безимени-1  Рис.3 Схема установки эксцентрика  **дверь%201дверь%202**  Рис.2 Схема установки петель  Мы благодарим Вас за выбор нашей мебели!  Отзывы, пожелания, предложения, вопросы по качеству мебели и обслуживания можно отправить на эл. почту: mebel@rinner.ru.  Мы рады ответить на Ваши звонки с ПН по ПТ с 8-00 до 17-00 по тел.: 8(3412)517-222.  www.rinner.ru   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Копия Петля | [Конфирмат](file:///\\sever\detail.html) | Стяжка эксцентриковая | Стяжка эксцентриковая | Стяжка эксцентриковая | | А | Б | В | Г | Д | | C:\Users\User\Desktop\полкодержатель н.jpg | ручка | C:\Users\User\Desktop\штангодержатель.jpg | подпятник | гайка 4x13 | | Е | Г | З | И | К | | C:\Users\User\Desktop\шкант.jpg | C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\ключ.JPG | | Л | М | |