|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уважаемый покупатель!**  Благодарим за выбор мебели марки «RINNER». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.  При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью (стр. 2,3), т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.  Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.    **Рекомендации по сборке**  Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим  руководством и следуйте его рекомендациям.  Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.  **Технические данные**  Габаритные размеры:  Высота (мм): 2000 Вес (кг): 47,5  Глубина (мм): 475  Ширина (мм): 800  **Правила пользования и эксплуатации изделия**  Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.   * Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью. * Не ударяйте поверхности острыми, тяжелыми или твердыми предметами. * Не ставьте на поверхность раскаленные предметы. * При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели. * Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С. * Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т. п. * Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка. * Если у Вас возникнет желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет. * Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.   **Гарантийные обязательства**  Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ и соответствию мебели и материалов для ее изготовления Сертификату соответствия. В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.  Срок службы изделия – 7 лет; срок гарантии – 12 месяцев.  Комплектовщик- | **ПАСПОРТ**  **Шкаф с распашными дверями «Ostin» М2 “Шкаф штанга 800»**  **ТО-13067023-2015**   |  |  | | --- | --- | | Наименование | Индекс позиции | | Шкаф с распашными дверями «Ostin» М2 «Шкаф штанга 800» | 02-02-09 Цвет: |   \\public\public\Производство\Айсулу\1 Новые наименование с 06,05,16\картинки для паспортов\2png.png    Произведено:  Россия  ООО «РИННЭР»  Удмуртская республика  г. Ижевск ул. Пойма 91/5  e-mail: [mebel@rinner.ru](mailto:Rinner@list.ru)  www.rinner.ru  т/ф (3412) 517-223; 517-222 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м2.wmf **Порядок сборки «Шкаф штанга 800»:**  Изделие собирается в положении лежа.   1. На детали 4, 5 устанавливаем подпятники (Ж) по 2 шт. саморезами (З); 2. На детали 4, 5 устанавливаем соединительные болты эксцентриков (А) (см. рис. 3); 3. К деталям 4, 5 крепим деталь 1 евровинтами (Б), а деталь 2 эксцентриками (А), предварительно, установив ребро жесткости 7 эксцентриками (А) и шкантами (Е); 4. Закрепить деталь 6 к детали 2 евровинтами (Б), используя ключ шестигранник (Л); 5. Закрепить задние стенки 10 на саморезы (З), используя планку 12 и контролируя диагональ изделия; 6. Прикрепить штангодержатели (Д) с внутренней стороны боковин 4, 5 согласно разметке; 7. Установить штангу 12; 8. Крестовины петель (Г) закрепить на деталях 4, 5 согласно разметке саморезами (З); 9. Установить петли (Г) на фасады 8, 9 саморезами (З); 10. Прикрепить к фасадам 8, 9 ручки (В) (саморезы М); 11. Установить фасады 8, 9 и   отрегулировать открывание (см. рис. 2);   1. Установить заглушки (И), (К) на видимые части крепежа.  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ** | | | | | **№ дет.** | **Наименование** | **Размер** | **Кол-во** | | 1 | Крышка | 800х450 х16 | 1 | | 2 | Дно | 768х450 х16 | 1 | | 3 | Полка | 768х400 х16 | 1 | | 4 | Боковина левая | 1984х450 х16 | 1 | | 5 | Боковина правая | 1984х450 х16 | 1 | | 6 | Цоколь | 60х 768х16 | 1 | | 7 | Ребро жесткости | 120х 768х16 | 1 | | 8 | Фасад левый | 1908х396х22 | 1 | | 9 | Фасад правый | 1908х396х22 | 1 | | 10 | Задняя стенка ДВП | 1936х397х3,2 | 2 | | 11 | Планка стыковочная (Белый) | L=1905 | 1 | | 12 | Штанга овальная хром 30х10 мм | L=764 | 1 |   Рис. 1 Схема сборки | Регулировку фасадов производить после установки шкафа на место (Рис.2).  **дверь%202дверь%201дверь%203**  Рис. 2 Схема установки петель   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУРНИТУРЫ** | | | | **Обоз.** | **Наименование** | **Кол.** | | А | Стяжка эксцентриковая 15х13 | 10 компл. | | Б | Евровинт 7х50 мм | 6 шт. | | В | Ручка С7 (96 мм) | 2 шт. | | Г | Петля 4-х шарнирная накладная | 8 шт. | | Д | Штангодержатель овал | 2 шт. | | Е | Шкант деревянный 8х30 | 2 шт. | | Ж | Подпятник пластмассовый | 4 шт. | | З | Саморез 3,5х16 мм | 72 шт. | | И | Заглушка евровинта | 2 шт. | | К | Заглушка эксцентриковой стяжки | 2 шт. | | Л | Ключ шестигранник S 4 мм | 1 шт. | | М | Саморез 4х30 мм | 4 шт. |   **Безимени-1**  Рис. 3 Схема установки эксцентрика   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Стяжка эксцентриковая | [Конфирмат](file:///\\sever\detail.html) |  |  | C:\Users\User\Desktop\штангодержатель.jpg | | А | Б | В | Г | Д | | C:\Users\User\Desktop\шкант.jpg |  | гайка 4x13 | Стяжка эксцентриковая | Стяжка эксцентриковая | | Е | Ж | З | И | К | | C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\ключ.JPG | | Л |   Необходимый инструмент для сборки:  \* Рулетка \* Отвертка крестовая \* Отвертка плоская |