|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уважаемый покупатель!** Благодарим за выбор мебели марки «RINNER». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени. При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью (стр. 2,3), т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются. Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия. **Рекомендации по сборке** Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящимруководством и следуйте его рекомендациям. Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.**Технические данные**Габаритные размеры:Высота (мм): 2000 Вес (кг): 47,5Глубина (мм): 475Ширина (мм): 800**Правила пользования и эксплуатации изделия** Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.* Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
* Не ударяйте поверхности острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
* Не ставьте на поверхность раскаленные предметы.
* При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
* Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С.
* Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т. п.
* Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
* Если у Вас возникнет желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
* Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

**Гарантийные обязательства**Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ и соответствию мебели и материалов для ее изготовления Сертификату соответствия. В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.Срок службы изделия – 7 лет; срок гарантии – 12 месяцев.Комплектовщик- | **ПАСПОРТ****Шкаф с распашными дверями «Ostin» М2 “Шкаф штанга 800»****ТО-13067023-2015**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Индекс позиции |
| Шкаф с распашными дверями «Ostin» М2 «Шкаф штанга 800» | 02-02-09 Цвет: |

\\public\public\Производство\Айсулу\1 Новые наименование с 06,05,16\картинки для паспортов\2png.png Произведено:РоссияООО «РИННЭР»Удмуртская республикаг. Ижевск ул. Пойма 91/5 e-mail: mebel@rinner.ruwww.rinner.ruт/ф (3412) 517-223; 517-222 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| м2.wmf **Порядок сборки «Шкаф штанга 800»:** Изделие собирается в положении лежа.1. На детали 4, 5 устанавливаем подпятники (Ж) по 2 шт. саморезами (З);
2. На детали 4, 5 устанавливаем соединительные болты эксцентриков (А) (см. рис. 3);
3. К деталям 4, 5 крепим деталь 1 евровинтами (Б), а деталь 2 эксцентриками (А), предварительно, установив ребро жесткости 7 эксцентриками (А) и шкантами (Е);
4. Закрепить деталь 6 к детали 2 евровинтами (Б), используя ключ шестигранник (Л);
5. Закрепить задние стенки 10 на саморезы (З), используя планку 12 и контролируя диагональ изделия;
6. Прикрепить штангодержатели (Д) с внутренней стороны боковин 4, 5 согласно разметке;
7. Установить штангу 12;
8. Крестовины петель (Г) закрепить на деталях 4, 5 согласно разметке саморезами (З);
9. Установить петли (Г) на фасады 8, 9 саморезами (З);
10. Прикрепить к фасадам 8, 9 ручки (В) (саморезы М);
11. Установить фасады 8, 9 и

 отрегулировать открывание (см. рис. 2);1. Установить заглушки (И), (К) на видимые части крепежа.

|  |
| --- |
| **СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ** |
| **№ дет.** | **Наименование** | **Размер** | **Кол-во** |
| 1 | Крышка | 800х450 х16 | 1 |
| 2 | Дно | 768х450 х16 | 1 |
| 3 | Полка | 768х400 х16 | 1 |
| 4 | Боковина левая | 1984х450 х16 | 1 |
| 5 | Боковина правая | 1984х450 х16 | 1 |
| 6 | Цоколь | 60х 768х16 | 1 |
| 7 | Ребро жесткости | 120х 768х16 | 1 |
| 8 | Фасад левый | 1908х396х22 | 1 |
| 9 | Фасад правый | 1908х396х22 | 1 |
| 10 | Задняя стенка ДВП | 1936х397х3,2 | 2 |
| 11 | Планка стыковочная (Белый) | L=1905 | 1 |
| 12 | Штанга овальная хром 30х10 мм | L=764 | 1 |

Рис. 1 Схема сборки |  Регулировку фасадов производить после установки шкафа на место (Рис.2).**дверь%202дверь%201дверь%203**Рис. 2 Схема установки петель

|  |
| --- |
| **СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУРНИТУРЫ** |
| **Обоз.** | **Наименование** | **Кол.** |
| А | Стяжка эксцентриковая 15х13 | 10 компл. |
| Б | Евровинт 7х50 мм | 6 шт. |
| В | Ручка С7 (96 мм) | 2 шт. |
| Г | Петля 4-х шарнирная накладная  | 8 шт. |
| Д | Штангодержатель овал | 2 шт. |
| Е | Шкант деревянный 8х30 | 2 шт. |
| Ж | Подпятник пластмассовый | 4 шт. |
| З | Саморез 3,5х16 мм | 72 шт. |
| И | Заглушка евровинта | 2 шт. |
| К | Заглушка эксцентриковой стяжки | 2 шт. |
| Л | Ключ шестигранник S 4 мм | 1 шт. |
| М | Саморез 4х30 мм | 4 шт. |

**Безимени-1**Рис. 3 Схема установки эксцентрика

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стяжка эксцентриковая | Конфирмат |  |  | C:\Users\User\Desktop\штангодержатель.jpg |
| А | Б | В | Г | Д |
| C:\Users\User\Desktop\шкант.jpg |  | гайка 4x13 | Стяжка эксцентриковая | Стяжка эксцентриковая |
| Е | Ж | З | И | К |
| C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\ключ.JPG |
| Л |

Необходимый инструмент для сборки:\* Рулетка \* Отвертка крестовая \* Отвертка плоская |