|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уважаемый покупатель!**  Благодарим за выбор мебели марки «RINNER». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.  При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью (стр. 2,3), т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.  Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.    **Рекомендации по сборке**  Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим  руководством и следуйте его рекомендациям.  Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.  **Технические данные**  Габаритные размеры:  Высота (мм): 2000 Вес (кг): 50  Глубина (мм): 475  Ширина (мм): 400  **Правила пользования и эксплуатации изделия**  Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.   * Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью. * Не ударяйте поверхности острыми, тяжелыми или твердыми предметами. * Не ставьте на поверхность раскаленные предметы. * При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели. * Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С. * Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т. п. * Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка. * Если у Вас возникнет желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет. * Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.   **Гарантийные обязательства**  Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ и соответствию мебели и материалов для ее изготовления Сертификату соответствия. В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.  Срок службы изделия – 7 лет; срок гарантии – 12 месяцев.  Комплектовщик- | **ПАСПОРТ**  **Шкаф для книг «Ostin» М3 «Пенал полки 400»**  **ТО-13067023-2015**   |  |  | | --- | --- | | Наименование | Индекс позиции | | Шкаф для книг «Ostin» М3 «Пенал полки 400» | 02-03-08 Цвет: |   \\public\public\Производство\Айсулу\1 Новые наименование с 06,05,16\картинки для паспортов\3png.png    Произведено:  Россия  ООО «РИННЭР»  Удмуртская республика  г. Ижевск ул. Пойма 91/5  e-mail: [mebel@rinner.ru](mailto:Rinner@list.ru)  www.rinner.ru  т/ф (3412) 517-223; 517-222 |
| м3.wmf  **Порядок сборки «Пенал полки 400»:**  Изделие собирается в положении лежа.   1. На детали 3, 4 установить подпятники (Ж) саморезами (З); 2. На детали 3, 4 установить соединительные болты экцентриков (Д) для крепления деталей (5)(см. рис. 3) и полкодержатели (В) для крепления деталей (6); 3. Прикрепить деталь 1 к деталям 3, 4 евровинтами (А), а детали 2, 5 - эксцентриками (Д); 4. К детали 2 прикрепить деталь 7 евровинтами (А), с помощью ключа шестигранника (И); 5. Прикрепить заднюю стенку 9 на саморезы (З), контролируя диагональ изделия; 6. Установить крестовины петель (Б) на боковину (3 – левое отркрывание, 4 – правое открывание) согласно разметке; 7. Установить петли (Б) на фасад 8; 8. Установить ручку (Г) на фасад 8 (саморезы К); 9. Установить заглушки (Е) на евровинты (А), скрепляющие детали 2 и 7; 10. Установить фасад 8 и отрегулировать открывание (см. рис. 2); 11. Вложить полки 6.  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ** | | | | | **№ дет.** | **Наименование** | **Размер** | **Кол-во** | | 1 | Крыша | 450х400х16 | 1 | | 2 | Дно | 450х368х16 | 1 | | 3 | Боковина левая | 1984х450х16 | 1 | | 4 | Боковина правая | 1984х450х16 | 1 | | 5 | Полка жесткая | 400х367х16 | 2 | | 6 | Полка съемная | 400х365х16 | 2 | | 7 | Цоколь | 367х 60х16 | 1 | | 8 | Фасад | 1936х396х22 | 1 | | 9 | Задняя стенка | 1936х396х3,2 | 1 |   Рис.1 Схема сборки  Необходимый инструмент для сборки:  \* Рулетка \* Отвертка крестовая \* Отвертка плоская | Регулировку фасадов производить после установки шкафа на место (Рис.2).  Рис.2 Схема установки петель  **дверь%203**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУРНИТУРЫ** | | | | **Обоз.** | **Наименование** | **Кол.** | | А | Евровинт 7х50 мм | 6 шт. | | Б | Петля 4-х шарнирная накладная | 4 шт. | | В | Полкодержатель d5 мм | 8 шт. | | Г | Ручка С7 ( 96 мм) | 1 шт. | | Д | Стяжка эксцентриковая 15х13 | 12 компл. | | Е | Заглушка евровинта | 2 шт. | | Ж | Подпятник пластмассовый | 4 шт. | | З | Саморез 3,5х16 | 72шт. | | И | Ключ шестигранник S 4 мм | 1 шт. | | К | Саморез 4х30 мм | 2 шт. |   Рис.3 Схема установки эксцентрика  **Безимени-1**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | [Конфирмат](file:///\\sever\detail.html) | Копия Петля | C:\Users\User\Desktop\полкодержатель н.jpg | ручка | Стяжка эксцентриковая | | А | Б | В | Г | Д | | Стяжка эксцентриковая | подпятник | гайка 4x13 | C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\ключ.JPG | | Е | Ж | З | И |   **дверь%201дверь%202**  Мы благодарим Вас за выбор нашей мебели!  Отзывы, пожелания, предложения, вопросы по качеству мебели и обслуживания можно отправить на эл. почту: mebel@rinner.ru.  Мы рады ответить на Ваши звонки с ПН по ПТ с 8-00 до 17-00 по тел.: 8(3412)517-222.  www.rinner.ru |