|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уважаемый покупатель!**  Благодарим за выбор мебели марки «RINNER». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.  При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью (стр. 2,3), т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.  Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.    **Рекомендации по сборке**  Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим  руководством и следуйте его рекомендациям.  Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.  **Технические данные**  Габаритные размеры:  Высота (мм): 2000 Вес (кг): 62,5  Глубина (мм): 475  Ширина (мм): 600  **Правила пользования и эксплуатации изделия**  Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.   * Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью. * Не ударяйте поверхности острыми, тяжелыми или твердыми предметами. * Не ставьте на поверхность раскаленные предметы. * При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели. * Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С. * Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т. п. * Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка. * Если у Вас возникнет желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет. * Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.   **Гарантийные обязательства**  Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ и соответствию мебели и материалов для ее изготовления Сертификату соответствия. В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.  Срок службы изделия – 7 лет; срок гарантии – 12 месяцев.  Комплектовщик- | **ПАСПОРТ**  **Шкаф с распашными дверями «Ostin» М4 «Шкаф с ящиками 600»**  **ТО-13067023-2015**   |  |  | | --- | --- | | Наименование | Индекс позиции | | Шкаф с распашными дверями «Ostin» М4 «Шкаф с ящиками 600» | 02-02-10 Цвет: |   \\public\public\Производство\Айсулу\1 Новые наименование с 06,05,16\картинки для паспортов\4png.png    Произведено:  Россия  ООО «РИННЭР»  Удмуртская республика  г. Ижевск ул. Пойма 91/5  e-mail: [mebel@rinner.ru](mailto:Rinner@list.ru)  www.rinner.ru  т/ф (3412) 517-223; 517-222 |
| мод 4.wmf**Порядок сборки «Шкаф с ящиками 600»:**  Изделие собирается в положении лежа.   1. Установить подпятники (Ж) на детали 3 ,4 саморезами (З); 2. Установить соединительные болты эксцентриков (В) (см. рис. 4) для крепления деталей 2,5 и полкодержатели (Б) на детали 3, 4 для установки деталей 6; 3. Соединить деталь 1 с деталями 3, 4 евровинтами (Е), а детали 2, 5 - эксцентриками (В), предварительно, установив ребро 7 на эксцентрики (В) и шканты (И); 4. Прикрепить деталь 8 к детали 2 на евровинты (Е); 5. Детали ящиков 9, 10, 11, 12 скрепить между собой евровинтами (Е) кромкой вверх; 6. На фасады 15 установить соединительные болты эксцентриков (В); 7. Прикрепить фасады 15 к каркасам ящиков эксцентриками (В); 8. К каркасам ящиков прикрепить дно 16 саморезами (З); 9. Разъединив направляющие (А) (см. рис.2), прикрепить их к боковинам ящиков 9, 10 согласно разметке; 10. Прикрепить ручки (Д) к фасадам 13, 14, 15 (саморезы Л); 11. К боковинам 3, 4 с внутренней стороны прикрепить направляющие (А) согласно разметке; 12. Вставить ящики (см. рис. 2); 13. Вложить полки 6; 14. Установить крестовины петель (Г) на боковины 3, 4 согласно разметке саморезами (З); 15. Установить петли (Г) на фасады 13, 14; 16. Установить заднюю стенку 17 на саморезы (З), используя планку (К); 17. Установить фасады 13, 14 и отрегулировать открывание (см.рис.3)  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ** | | | | | **№ дет.** | **Наименование** | **Размер** | **Кол-во** | | 1 | Крыша | 600х450х16 | 1 | | 2 | Дно | 568х450 х16 | 1 | | 3 | Боковина левая | 1984х450 х16 | 1 | | 4 | Боковина правая | 1984х450 х16 | 1 | | 5 | Полка нижняя | 568х450 х16 | 1 | | 6 | Полка | 565х400 х16 | 3 | | 7 | Ребро жесткости | 568х120 х16 | 1 | | 8 | Цоколь | 568х60 х16 | 1 | | 9 | Боковина ящика левая | 400х120 х16 | 3 | | 10 | Боковина ящика правая | 400х120 х16 | 3 | | 11 | Задняя панель ящика | 511х120 х16 | 3 | | 12 | Фальш-панель ящика | 511х120 х16 | 3 | | 13 | Фасад левый | 1414х296х22 | 1 | | 14 | Фасад правый | 1414х296х22 | 1 | | 15 | Фасад ящика | 170х596х22 | 3 | | 16 | Дно ящика | 539х398х3,2 | 3 | | 17 | Задняя стенка | 1936х297 х3,2 | 2 | | 18 | Планка стыковочная (Белый) | L=1905 | 1 |   Рис.1 Схема сборки  Необходимый инструмент для сборки:  \* Рулетка  \* Отвертка крестовая  \* Отвертка плоская | **шариковые направляющиедно ящика**    Рис.2 Схема установки шариковых направляющих      Рис.3 Схема установки петель  дверь%202дверь%203дверь%201   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУРНИТУРЫ** | | | | **Обоз.** | **Наименование** | **Кол.** | | А | Шариковые направляющие  L-400х35 мм | 3 компл. | | Б | Полкодержатель d5 мм | 12 шт. | | В | Стяжка эксцентриковая 15х13 | 16 компл. | | Г | Петля 4-х шарнирная накладная | 6 шт. | | Д | Ручка С7 (96 мм) | 5 шт. | | Е | Евровинт 7х50 | 18 шт. | | Ж | Подпятник пластмассовый | 4 шт. | | З | Саморез 3,5х16 | 126 шт. | | И | Шкант деревянный 8х30 | 2 шт. | | К | Ключ шестигранник S 4 мм | 1 шт. | | Л | Саморез 4х30 мм | 10 шт. |   Рис.4 Схема установки эксцентрика  **Безимени-1**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | C:\Users\User\Desktop\направл.jpg | C:\Users\User\Desktop\полкодержатель н.jpg | Стяжка эксцентриковая |  |  | | А | Б | В | Г | Д | | [Конфирмат](file:///\\sever\detail.html) |  |  | C:\Users\User\Desktop\шкант.jpg | C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\ключ.JPG | | Е | Ж | З | И | К | |

Мы благодарим Вас за выбор нашей мебели!

Отзывы, пожелания, предложения, вопросы по качеству мебели и обслуживания можно отправить на эл. почту: mebel@rinner.ru.

Мы рады ответить на Ваши звонки с ПН по ПТ с 8-00 до 17-00 по тел.: 8(3412)517-222.

www.rinner.ru