|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уважаемый покупатель!** Благодарим за выбор мебели марки «RINNER». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени. При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью (стр. 2,3), т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются. Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия. **Рекомендации по сборке** Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящимруководством и следуйте его рекомендациям. Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.**Технические данные**Габаритные размеры:Высота (мм): 2000 Вес (кг): 62,5Глубина (мм): 475Ширина (мм): 600**Правила пользования и эксплуатации изделия** Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.* Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
* Не ударяйте поверхности острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
* Не ставьте на поверхность раскаленные предметы.
* При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
* Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С.
* Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т. п.
* Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
* Если у Вас возникнет желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
* Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

**Гарантийные обязательства**Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ и соответствию мебели и материалов для ее изготовления Сертификату соответствия. В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.Срок службы изделия – 7 лет; срок гарантии – 12 месяцев.Комплектовщик- | **ПАСПОРТ****Шкаф с распашными дверями «Ostin» М4 «Шкаф с ящиками 600»****ТО-13067023-2015**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Индекс позиции |
| Шкаф с распашными дверями «Ostin» М4 «Шкаф с ящиками 600» | 02-02-10 Цвет: |

\\public\public\Производство\Айсулу\1 Новые наименование с 06,05,16\картинки для паспортов\4png.png Произведено:РоссияООО «РИННЭР»Удмуртская республикаг. Ижевск ул. Пойма 91/5 e-mail: mebel@rinner.ruwww.rinner.ruт/ф (3412) 517-223; 517-222 |
| мод 4.wmf**Порядок сборки «Шкаф с ящиками 600»:** Изделие собирается в положении лежа.1. Установить подпятники (Ж) на детали 3 ,4 саморезами (З);
2. Установить соединительные болты эксцентриков (В) (см. рис. 4) для крепления деталей 2,5 и полкодержатели (Б) на детали 3, 4 для установки деталей 6;
3. Соединить деталь 1 с деталями 3, 4 евровинтами (Е), а детали 2, 5 - эксцентриками (В), предварительно, установив ребро 7 на эксцентрики (В) и шканты (И);
4. Прикрепить деталь 8 к детали 2 на евровинты (Е);
5. Детали ящиков 9, 10, 11, 12 скрепить между собой евровинтами (Е) кромкой вверх;
6. На фасады 15 установить соединительные болты эксцентриков (В);
7. Прикрепить фасады 15 к каркасам ящиков эксцентриками (В);
8. К каркасам ящиков прикрепить дно 16 саморезами (З);
9. Разъединив направляющие (А) (см. рис.2), прикрепить их к боковинам ящиков 9, 10 согласно разметке;
10. Прикрепить ручки (Д) к фасадам 13, 14, 15 (саморезы Л);
11. К боковинам 3, 4 с внутренней стороны прикрепить направляющие (А) согласно разметке;
12. Вставить ящики (см. рис. 2);
13. Вложить полки 6;
14. Установить крестовины петель (Г) на боковины 3, 4 согласно разметке саморезами (З);
15. Установить петли (Г) на фасады 13, 14;
16. Установить заднюю стенку 17 на саморезы (З), используя планку (К);
17. Установить фасады 13, 14 и отрегулировать открывание (см.рис.3)

|  |
| --- |
| **СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ** |
| **№ дет.** | **Наименование** | **Размер** | **Кол-во** |
| 1 | Крыша  | 600х450х16 | 1 |
| 2 | Дно | 568х450 х16 | 1 |
| 3 | Боковина левая | 1984х450 х16 | 1 |
| 4 | Боковина правая | 1984х450 х16 | 1 |
| 5 | Полка нижняя | 568х450 х16 | 1 |
| 6 | Полка | 565х400 х16 | 3 |
| 7 | Ребро жесткости | 568х120 х16 | 1 |
| 8 | Цоколь | 568х60 х16 | 1 |
| 9 | Боковина ящика левая | 400х120 х16 | 3 |
| 10 | Боковина ящика правая | 400х120 х16 | 3 |
| 11 | Задняя панель ящика | 511х120 х16 | 3 |
| 12 | Фальш-панель ящика | 511х120 х16 | 3 |
| 13 | Фасад левый  | 1414х296х22 | 1 |
| 14 | Фасад правый | 1414х296х22 | 1 |
| 15 | Фасад ящика | 170х596х22 | 3 |
| 16 | Дно ящика | 539х398х3,2 | 3 |
| 17 | Задняя стенка | 1936х297 х3,2 | 2 |
| 18 | Планка стыковочная (Белый)  | L=1905 | 1 |

Рис.1 Схема сборкиНеобходимый инструмент для сборки:\* Рулетка  \* Отвертка крестовая \* Отвертка плоская | **шариковые направляющиедно ящика**Рис.2 Схема установки шариковых направляющих  Рис.3 Схема установки петельдверь%202дверь%203дверь%201

|  |
| --- |
| **СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУРНИТУРЫ** |
| **Обоз.** | **Наименование** | **Кол.** |
| А | Шариковые направляющие L-400х35 мм | 3 компл. |
| Б | Полкодержатель d5 мм | 12 шт. |
| В | Стяжка эксцентриковая 15х13 | 16 компл. |
| Г | Петля 4-х шарнирная накладная  | 6 шт. |
| Д | Ручка С7 (96 мм) | 5 шт. |
| Е | Евровинт 7х50 | 18 шт. |
| Ж | Подпятник пластмассовый | 4 шт. |
| З | Саморез 3,5х16 | 126 шт. |
| И | Шкант деревянный 8х30 | 2 шт. |
| К | Ключ шестигранник S 4 мм  | 1 шт. |
| Л | Саморез 4х30 мм | 10 шт. |

Рис.4 Схема установки эксцентрика**Безимени-1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C:\Users\User\Desktop\направл.jpg | C:\Users\User\Desktop\полкодержатель н.jpg | Стяжка эксцентриковая |  |  |
| А | Б | В | Г | Д |
| Конфирмат |  |  | C:\Users\User\Desktop\шкант.jpg | C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\ключ.JPG |
| Е | Ж | З | И | К |

 |

Мы благодарим Вас за выбор нашей мебели!

Отзывы, пожелания, предложения, вопросы по качеству мебели и обслуживания можно отправить на эл. почту: mebel@rinner.ru.

Мы рады ответить на Ваши звонки с ПН по ПТ с 8-00 до 17-00 по тел.: 8(3412)517-222.

www.rinner.ru