|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уважаемый покупатель!** Благодарим за выбор мебели марки «RINNER». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени. При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью (стр. 2,3), т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются. Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия. **Рекомендации по сборке** Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящимруководством и следуйте его рекомендациям. Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.**Технические данные**Габаритные размеры:Высота (мм): 2000 Вес (кг): 49,28Глубина (мм): 325Ширина (мм): 600**Правила пользования и эксплуатации изделия** Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.* Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
* Не ударяйте поверхности острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
* Не ставьте на поверхность раскаленные предметы.
* При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
* Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С.
* Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т. п.
* Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
* Если у Вас возникнет желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
* Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

**Гарантийные обязательства**Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ и соответствию мебели и материалов для ее изготовления Сертификату соответствия. В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.Срок службы изделия – 7 лет; срок гарантии – 12 месяцев.Комплектовщик- | **ПАСПОРТ****Шкаф для книг «Ostin» М5 «Библиотека»****ТО-13067023-2015**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Индекс позиции |
| Шкаф для книг «Ostin» М5 «Библиотека» | 02-03-09 Цвет: |

\\public\public\Производство\Айсулу\1 Новые наименование с 06,05,16\картинки для паспортов\5png.png Произведено:РоссияООО «РИННЭР»Удмуртская республикаг. Ижевск ул. Пойма 91/5 e-mail: mebel@rinner.ruwww.rinner.ruт/ф (3412) 517-223; 517-222 |
| **модель 5.wmfПорядок сборки «Библиотека»:** Изделие собирается в положении лежа.1. К деталям 3, 4 прикрепить подпятники (Ж) саморезами (З), отступая от края 5 мм
2. К деталям 3, 4 прикрепить соединительные болты эксцентриков (Е) (см. рис. 4) для крепления деталей 2,7 и полкодержатели (В) для крепления деталей 3;
3. Прикрепить деталь 1 к деталям 3, 4 евровинтами (Г), с помощью ключа шестигранника (К), а детали 2, 7 – эксцентриками (Е);
4. Прикрепить деталь 5 к детали 2 евровинтами (Г);
5. Прикрепить заднюю стенку 12 саморезами (З), используя планку (13), контролируя диагональ
6. Установить крестовины петель (А) на детали 3, 4 согласно разметке саморезами (З);
7. Установить петли (А) на фасады 8, 9, 10, 11 саморезами (З);
8. Установить ручки (Б) (саморезы Л);
9. Вложить полки 6;
10. Установить фасады 8, 9, 10, 11 и отрегулировать открывание (см. рис. 3).
11. Закрыть видымый крепеж заглушками (Д)

**Внимание!!! При недостаточной устойчивости обязываем крепить изделие к стене при помощи подвесов (И) (см. рис. 2). Крепеж к стене не входит в комплект поставки.**Рис.2 Схема установки подвескиРис.1 Схема сборки

|  |
| --- |
| **СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ** |
| **№ дет.** | **Наименование** | **Размер** | **Кол-во** |
| 1 | Крыша | 600х300х16 | 1 |
| 2 | Дно | 568х300 х16 | 1 |
| 3 | Боковина левая | 1984х300 х16 | 1 |
| 4 | Боковина правая | 1984х300 х16 | 1 |
| 5 | Цоколь | 568х60 х16 | 1 |
| 6 | Полка съемная | 563х280 х16 | 3 |
| 7 | Полка жесткая | 568х300 х16 | 2 |
| 8 | Фасад верхний левый | 1240х296 х22 | 1 |
| 9 | Фасад верхний правый | 1240х296х22 | 1 |
| 10 | Фасад нижний левый | 692х296х22 | 1 |
| 11 | Фасад нижний правый | 692х296х22 | 1 |
| 12 | Задняя стенка ДВП | 1936х297х3,2 | 1 |
| 13 | Планка стыковочная Белая  | L=1905  | 1 |

Необходимый инструмент для сборки:\* Рулетка \* Отвертка крестовая \* Отвертка плоская**крепление подвески** |  Регулировку фасадов производить после установки шкафа на место (Рис.3).Рис.3 Схема установки петель**дверь%203дверь%202****дверь%201**

|  |
| --- |
| **СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУРНИТУРЫ** |
| **Обоз.** | **Наименование** | **Кол.** |
| А | Петля 4-х шарнирная накладная  | 10 шт. |
| Б | Ручка С7 (96 мм ) | 4 шт. |
| В | Полкодержатель d5 мм | 12 шт. |
| Г | Евровинт 7х50 | 6 шт. |
| Д | Заглушка евровинта | 2 шт. |
| Е | Стяжка эксцентриковая 15х13 | 12 компл. |
| Ж | Подпятник пластмассовый  | 4 шт. |
| З | Саморез 3,5х16 | 66 шт. |
| И | Подвеска 5.1 А | 2 шт. |
| К | Ключ шестигранник S 4 мм | 1 шт. |
| Л | Саморез 4х30 мм | 4 шт. |

Рис.4 Схема установки эксцентрика**Безимени-1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Копия Петля | ручка | C:\Users\User\Desktop\полкодержатель н.jpg | Конфирмат | Стяжка эксцентриковая |
| А | Б | В | Г | Д |
| Стяжка эксцентриковая | подпятник | гайка 4x13 | C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\подвеска.jpg | C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\ключ.JPG |
| Е | Ж | З | И | К |

Мы благодарим Вас за выбор нашей мебели!Отзывы, пожелания, предложения, вопросы по качеству мебели и обслуживания можно отправить на эл. почту: mebel@rinner.ru. Мы рады ответить на Ваши звонки с ПН по ПТ с 8-00 до 17-00 по тел.: 8(3412)517-222.www.rinner.ru |