|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уважаемый покупатель!**  Благодарим за выбор мебели марки «RINNER». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.  При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью (стр. 2,3), т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.  Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.    **Рекомендации по сборке**  Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим  руководством и следуйте его рекомендациям.  Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.  **Технические данные**  Габаритные размеры:  Высота (мм): 2000 Вес (кг): 49,28  Глубина (мм): 325  Ширина (мм): 600  **Правила пользования и эксплуатации изделия**  Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.   * Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью. * Не ударяйте поверхности острыми, тяжелыми или твердыми предметами. * Не ставьте на поверхность раскаленные предметы. * При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели. * Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С. * Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т. п. * Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка. * Если у Вас возникнет желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет. * Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.   **Гарантийные обязательства**  Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ и соответствию мебели и материалов для ее изготовления Сертификату соответствия. В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.  Срок службы изделия – 7 лет; срок гарантии – 12 месяцев.  Комплектовщик- | **ПАСПОРТ**  **Шкаф для книг «Ostin» М5 «Библиотека»**  **ТО-13067023-2015**   |  |  | | --- | --- | | Наименование | Индекс позиции | | Шкаф для книг «Ostin» М5 «Библиотека» | 02-03-09 Цвет: |   \\public\public\Производство\Айсулу\1 Новые наименование с 06,05,16\картинки для паспортов\5png.png    Произведено:  Россия  ООО «РИННЭР»  Удмуртская республика  г. Ижевск ул. Пойма 91/5  e-mail: [mebel@rinner.ru](mailto:Rinner@list.ru)  www.rinner.ru  т/ф (3412) 517-223; 517-222 |
| **модель 5.wmfПорядок сборки «Библиотека»:**  Изделие собирается в положении лежа.   1. К деталям 3, 4 прикрепить подпятники (Ж) саморезами (З), отступая от края 5 мм 2. К деталям 3, 4 прикрепить соединительные болты эксцентриков (Е) (см. рис. 4) для крепления деталей 2,7 и полкодержатели (В) для крепления деталей 3; 3. Прикрепить деталь 1 к деталям 3, 4 евровинтами (Г), с помощью ключа шестигранника (К), а детали 2, 7 – эксцентриками (Е); 4. Прикрепить деталь 5 к детали 2 евровинтами (Г); 5. Прикрепить заднюю стенку 12 саморезами (З), используя планку (13), контролируя диагональ 6. Установить крестовины петель (А) на детали 3, 4 согласно разметке саморезами (З); 7. Установить петли (А) на фасады 8, 9, 10, 11 саморезами (З); 8. Установить ручки (Б) (саморезы Л); 9. Вложить полки 6; 10. Установить фасады 8, 9, 10, 11 и отрегулировать открывание (см. рис. 3). 11. Закрыть видымый крепеж заглушками (Д)   **Внимание!!! При недостаточной устойчивости обязываем крепить изделие к стене при помощи подвесов (И) (см. рис. 2). Крепеж к стене не входит в комплект поставки.**  Рис.2 Схема установки подвески  Рис.1 Схема сборки   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ** | | | | | **№ дет.** | **Наименование** | **Размер** | **Кол-во** | | 1 | Крыша | 600х300х16 | 1 | | 2 | Дно | 568х300 х16 | 1 | | 3 | Боковина левая | 1984х300 х16 | 1 | | 4 | Боковина правая | 1984х300 х16 | 1 | | 5 | Цоколь | 568х60 х16 | 1 | | 6 | Полка съемная | 563х280 х16 | 3 | | 7 | Полка жесткая | 568х300 х16 | 2 | | 8 | Фасад верхний левый | 1240х296 х22 | 1 | | 9 | Фасад верхний правый | 1240х296х22 | 1 | | 10 | Фасад нижний левый | 692х296х22 | 1 | | 11 | Фасад нижний правый | 692х296х22 | 1 | | 12 | Задняя стенка ДВП | 1936х297х3,2 | 1 | | 13 | Планка стыковочная Белая | L=1905 | 1 |   Необходимый инструмент для сборки:  \* Рулетка  \* Отвертка крестовая  \* Отвертка плоская  **крепление подвески** | Регулировку фасадов производить после установки шкафа на место (Рис.3).  Рис.3 Схема установки петель  **дверь%203дверь%202**  **дверь%201**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУРНИТУРЫ** | | | | **Обоз.** | **Наименование** | **Кол.** | | А | Петля 4-х шарнирная накладная | 10 шт. | | Б | Ручка С7 (96 мм ) | 4 шт. | | В | Полкодержатель d5 мм | 12 шт. | | Г | Евровинт 7х50 | 6 шт. | | Д | Заглушка евровинта | 2 шт. | | Е | Стяжка эксцентриковая 15х13 | 12 компл. | | Ж | Подпятник пластмассовый | 4 шт. | | З | Саморез 3,5х16 | 66 шт. | | И | Подвеска 5.1 А | 2 шт. | | К | Ключ шестигранник S 4 мм | 1 шт. | | Л | Саморез 4х30 мм | 4 шт. |   Рис.4 Схема установки эксцентрика  **Безимени-1**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Копия Петля | ручка | C:\Users\User\Desktop\полкодержатель н.jpg | [Конфирмат](file:///\\sever\detail.html) | Стяжка эксцентриковая | | А | Б | В | Г | Д | | Стяжка эксцентриковая | подпятник | гайка 4x13 | C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\подвеска.jpg | C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\ключ.JPG | | Е | Ж | З | И | К |   Мы благодарим Вас за выбор нашей мебели!  Отзывы, пожелания, предложения, вопросы по качеству мебели и обслуживания можно отправить на эл. почту: mebel@rinner.ru.  Мы рады ответить на Ваши звонки с ПН по ПТ с 8-00 до 17-00 по тел.: 8(3412)517-222.  www.rinner.ru |