|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уважаемый покупатель!** Благодарим за выбор мебели марки «RINNER». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени. При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью (см.стр.3), т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются. Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия. **Рекомендации по сборке** Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящимруководством и следуйте его рекомендациям. Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.**Технические данные**Габаритные размеры:Высота (мм): 2000 Вес (кг): 49,12Глубина (мм): 300Ширина (мм): 1000**Правила пользования и эксплуатации изделия** Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.* Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
* Не ударяйте поверхности острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
* Не ставьте на поверхность раскаленные предметы.
* При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
* Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С.
* Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т. п.
* Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
* Если у Вас возникнет желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
* Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

**Гарантийные обязательства**Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ и соответствию мебели и материалов для ее изготовления Сертификату соответствия. В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.Срок службы изделия – 7 лет; срок гарантии – 12 месяцев.Комплектовщик- | **ПАСПОРТ****Стеллаж «Ostin» М7 «Стеллаж комбинированный 1000»****ТО-13067023-2015**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Индекс позиции |
| Стеллаж «Ostin» М7 «Стеллаж комбинированный 1000» | 05-01-11 Цвет: |

\\public\public\Производство\Айсулу\1 Новые наименование с 06,05,16\картинки для паспортов\7png.png Произведено:РоссияООО «РИННЭР»Удмуртская республикаг. Ижевск ул. Пойма 91/5 e-mail: mebel@rinner.ruwww.rinner.ruт/ф (3412) 517-223; 517-222 |
| м7.wmfРис.1 Схема сборки**Порядок сборки «Стеллаж комбинированный 1000»:** Стеллаж собирать в горизонтальном положении 1.К деталям 4, 6 присоединить полки 9 стяжками (В) (см. рис.2);2.Соединить детали 5, 6 и дно 2, с помощью евровинтов (В); 3.На детали 3, 4 установить подпятник (Ж) саморезами (Д), отступив от края 5 мм; 4.Скрепить между собой детали 3, 5 и полками №10 присоединяем и детали №3 и дно №2 присоединять с помощью стяжки (В) (см.рис.2); 5.Установить детали №4, №6 и полками №10 присоединяем и детали №4 и дно №2 присоединять с помощью стяжки (В) (см.рис.2);6.Закрепить на сборку из деталей 3, 4, 5, 6 деталь 1 евровинтами (А);7.Закрепить детали 7 и дно 2 евровинтами (А);8.Вложить съемные полки 8, 11;9.Прикрепить задние стенки 12, 13 на саморезы (Д).**Внимание!!! При недостаточной устойчивости обязываем крепить изделие к стене при помощи подвесов (И) (см. рис.3). Крепеж к стене в комплект поставки не входит.** |

|  |
| --- |
| **СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ** |
| **№ дет.** | **Наименование** | **Размер** | **Кол-во** |
| 1 | Крышка | 1000х300х16 | 1 |
| 2 | Дно | 968х300х16 | 1 |
| 3 | Боковина левая | 1984х300 х16 | 1 |
| 4 | Боковина правая | 1984х300 х16 | 1 |
| 5 | Боковина внутренняя левая | 1908х300 х16 | 1 |
| 6 | Боковина внутренняя правая | 1908х300 х16 | 1 |
| 7 | Цоколь | 968х60 х16 | 2 |
| 8 | Полка съемная 1 | 341х299 х16 | 6 |
| 9 | Полка неподвижная 2 | 250х299 х16 | 2 |
| 10 | Полка неподвижная 1 | 343х299 х16 | 4 |
| 11 | Полка съемная 2 | 248х299 х16 | 2 |
| 12 | Задняя стенка ДВП 1 | 1936х364х3,2 | 2 |
| 13 | Задняя стенка ДВП 2 | 1936х264х3,2 | 1 |

Необходимый инструмент для сборки:\* Рулетка \* Отвертка крестовая\* Отвертка плоская

|  |
| --- |
| **СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУРНИТУРЫ** |
| **Обоз.** | **Наименование** | **Кол.** |
| А | Евровинт 7х50 мм | 24 шт. |
| Б | Полкодержатель d5 мм | 32 шт. |
| В | Стяжка эксцентриковая 15х13 | 20 компл. |
| Г | Заглушка евровинта  | 10 шт. |
| Д | Саморез 3,5х16 мм | 132 шт. |
| Е | Шайба мебельная металлическая d 12х2 мм | 12 шт. |
| Ж | Подпятник пластмассовый | 4 шт. |
| З | Ключ шестигранник S 4 мм | 1 шт. |
| И | Подвеска 5.1 А | 2 шт. |

Рис.2 Схема установки эксцентрика**Безимени-1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конфирмат | C:\Users\User\Desktop\полкодержатель н.jpg | Стяжка эксцентриковая | Стяжка эксцентриковая | гайка 4x13 |
| А | Б | В | Г | Д |
| C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\шайба меб.jpg | подпятник | C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\ключ.JPG | C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\подвеска.jpg |
| Е | Ж | З | И |

 |



Рис.3 Схема установки подвески

Мы благодарим Вас за выбор нашей мебели!

Отзывы, пожелания, предложения, вопросы по качеству мебели и обслуживания можно отправить на эл. почту: mebel@rinner.ru.

Мы рады ответить на Ваши звонки с ПН по ПТ с 8-00 до 17-00 по тел.: 8(3412)517-222.

www.rinner.ru