|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уважаемый покупатель!**  Благодарим за выбор мебели марки «RINNER». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.  При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью (см.стр.3), т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.  Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.    **Рекомендации по сборке**  Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим  руководством и следуйте его рекомендациям.  Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.  **Технические данные**  Габаритные размеры:  Высота (мм): 2000 Вес (кг): 49,12  Глубина (мм): 300  Ширина (мм): 1000  **Правила пользования и эксплуатации изделия**  Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.   * Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью. * Не ударяйте поверхности острыми, тяжелыми или твердыми предметами. * Не ставьте на поверхность раскаленные предметы. * При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели. * Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С. * Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т. п. * Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка. * Если у Вас возникнет желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет. * Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.   **Гарантийные обязательства**  Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ и соответствию мебели и материалов для ее изготовления Сертификату соответствия. В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.  Срок службы изделия – 7 лет; срок гарантии – 12 месяцев.  Комплектовщик- | **ПАСПОРТ**  **Стеллаж «Ostin» М7 «Стеллаж комбинированный 1000»**  **ТО-13067023-2015**   |  |  | | --- | --- | | Наименование | Индекс позиции | | Стеллаж «Ostin» М7 «Стеллаж комбинированный 1000» | 05-01-11 Цвет: |   \\public\public\Производство\Айсулу\1 Новые наименование с 06,05,16\картинки для паспортов\7png.png    Произведено:  Россия  ООО «РИННЭР»  Удмуртская республика  г. Ижевск ул. Пойма 91/5  e-mail: [mebel@rinner.ru](mailto:Rinner@list.ru)  www.rinner.ru  т/ф (3412) 517-223; 517-222 |
| м7.wmf    Рис.1 Схема сборки  **Порядок сборки «Стеллаж комбинированный 1000»:**  Стеллаж собирать в горизонтальном положении  1.К деталям 4, 6 присоединить полки 9 стяжками (В) (см. рис.2);  2.Соединить детали 5, 6 и дно 2, с помощью евровинтов (В);  3.На детали 3, 4 установить подпятник (Ж) саморезами (Д), отступив от края 5 мм;  4.Скрепить между собой детали 3, 5 и полками №10 присоединяем и детали №3 и дно №2 присоединять с помощью стяжки (В) (см.рис.2);  5.Установить детали №4, №6 и полками №10 присоединяем и детали №4 и дно №2 присоединять с помощью стяжки (В) (см.рис.2);  6.Закрепить на сборку из деталей 3, 4, 5, 6 деталь 1 евровинтами (А);  7.Закрепить детали 7 и дно 2 евровинтами (А);  8.Вложить съемные полки 8, 11;  9.Прикрепить задние стенки 12, 13 на саморезы (Д).  **Внимание!!! При недостаточной устойчивости обязываем крепить изделие к стене при помощи подвесов (И) (см. рис.3). Крепеж к стене в комплект поставки не входит.** | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ** | | | | | **№ дет.** | **Наименование** | **Размер** | **Кол-во** | | 1 | Крышка | 1000х300х16 | 1 | | 2 | Дно | 968х300х16 | 1 | | 3 | Боковина левая | 1984х300 х16 | 1 | | 4 | Боковина правая | 1984х300 х16 | 1 | | 5 | Боковина внутренняя левая | 1908х300 х16 | 1 | | 6 | Боковина внутренняя правая | 1908х300 х16 | 1 | | 7 | Цоколь | 968х60 х16 | 2 | | 8 | Полка съемная 1 | 341х299 х16 | 6 | | 9 | Полка неподвижная 2 | 250х299 х16 | 2 | | 10 | Полка неподвижная 1 | 343х299 х16 | 4 | | 11 | Полка съемная 2 | 248х299 х16 | 2 | | 12 | Задняя стенка ДВП 1 | 1936х364х3,2 | 2 | | 13 | Задняя стенка ДВП 2 | 1936х264х3,2 | 1 |   Необходимый инструмент для сборки:  \* Рулетка \* Отвертка крестовая\* Отвертка плоская   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУРНИТУРЫ** | | | | **Обоз.** | **Наименование** | **Кол.** | | А | Евровинт 7х50 мм | 24 шт. | | Б | Полкодержатель d5 мм | 32 шт. | | В | Стяжка эксцентриковая 15х13 | 20 компл. | | Г | Заглушка евровинта | 10 шт. | | Д | Саморез 3,5х16 мм | 132 шт. | | Е | Шайба мебельная металлическая d 12х2 мм | 12 шт. | | Ж | Подпятник пластмассовый | 4 шт. | | З | Ключ шестигранник S 4 мм | 1 шт. | | И | Подвеска 5.1 А | 2 шт. |   Рис.2 Схема установки эксцентрика  **Безимени-1**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | [Конфирмат](file:///\\sever\detail.html) | C:\Users\User\Desktop\полкодержатель н.jpg | Стяжка эксцентриковая | Стяжка эксцентриковая | гайка 4x13 | | А | Б | В | Г | Д | | C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\шайба меб.jpg | подпятник | C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\ключ.JPG | C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\подвеска.jpg | | Е | Ж | З | И | |




Рис.3 Схема установки подвески

Мы благодарим Вас за выбор нашей мебели!

Отзывы, пожелания, предложения, вопросы по качеству мебели и обслуживания можно отправить на эл. почту: mebel@rinner.ru.

Мы рады ответить на Ваши звонки с ПН по ПТ с 8-00 до 17-00 по тел.: 8(3412)517-222.

www.rinner.ru