|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уважаемый покупатель!** Благодарим за выбор мебели марки «RINNER». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени. При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью (стр. 2,3), т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются. Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия. **Рекомендации по сборке** Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящимруководством и следуйте его рекомендациям. Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.**Технические данные**Габаритные размеры:Высота (мм): 2000 Вес (кг): 37,5Глубина (мм): 300Ширина (мм): 800**Правила пользования и эксплуатации изделия** Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.* Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
* Не ударяйте поверхности острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
* Не ставьте на поверхность раскаленные предметы.
* При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
* Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С.
* Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т. п.
* Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
* Если у Вас возникнет желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
* Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

**Гарантийные обязательства**Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ и соответствию мебели и материалов для ее изготовления Сертификату соответствия. В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.Срок службы изделия – 7 лет; срок гарантии – 12 месяцев.Комплектовщик- | **ПАСПОРТ****Стеллаж «Ostin» М8 «Стеллаж 800»****ТО-13067023-2015**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Индекс позиции |
| Стеллаж «Ostin» М8 «Стеллаж 800» | 05-01-12 Цвет: |

\\public\public\Производство\Айсулу\1 Новые наименование с 06,05,16\картинки для паспортов\8png.png Произведено:РоссияООО «РИННЭР»Удмуртская республикаг. Ижевск ул. Пойма 91/5 e-mail: mebel@rinner.ruwww.rinner.ruт/ф (3412) 517-223; 517-222 |
| м8.wmf **Порядок сборки «Стеллаж 800»:** 1. К деталям 3, 4 прикрепить подпятники (Ж) саморезами (Д);
2. К деталям 3, 4 прикрепить соединительные болты эксцентриков (Б) (см. рис. 3) для крепления полок 6;
3. К деталям 3, 4 прикрепить полкодержатели (И) для крепления полок 7;
4. Прикрепить деталь 1 к деталям 3, 4 евровинтами (А), а деталь 2 - эксцентриками (Б);
5. К детали 2 прикрепить деталь 5 евровинтами (А), используя ключ шестигранник (З);
6. Прикрепить задние стенки 8 на саморезы (Д), используя шайбы (Е) на стыках ДВП, контролируя диагональ;
7. Прикрепить заглушки евровинтов (В) и эксцентриков (Г) на видимый крепеж.

Рис.1 Схема сборки**Внимание!!! При недостаточной устойчивости обязываем крепить изделие к стене при помощи подвесов (Л) (см. рис.2).**Рис.2 Схема установки подвески

|  |
| --- |
| **СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ** |
| **№ дет.** | **Наименование** | **Размер** | **Кол-во** |
| 1 | Крышка | 800х300х16 | 1 |
| 2 | Дно | 768х300х16 | 1 |
| 3 | Боковина левая | 1984х300х16 | 1 |
| 4 | Боковина правая | 1984х300х16 | 1 |
| 5 | Цоколь | 60х768х16 | 1 |
| 6 | Полка жесткая | 768х297х16 | 2 |
| 7 | Полка съемная | 766х297х16 | 3 |
| 8 |  Стенка задняя ДВП | 796х644х3,2 | 3 |

**крепление подвески** | Рис.3 Схема установки эксцентрика

|  |
| --- |
| **СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУРНИТУРЫ** |
| **Обоз.** | **Наименование** | **Кол.** |
| А | Евровинт 7х50 мм | 6 шт. |
| Б | Стяжка эксцентриковая 15х13 | 12 компл. |
| В | Заглушка евровинта  | 2 шт. |
| Г | Заглушка эксцентриковой стяжки  | 4 шт. |
| Д | Саморез 3,5х16 мм | 80 шт. |
| Е | Шайба мебельная | 9 шт. |
| Ж | Подпятник пластмассовый | 4 шт. |
| З | Ключ шестигранник S 4 мм | 1 шт. |
| И | Полкодержатель d5 мм | 12 шт. |
| К | Подвеска 5.1 А | 2 шт. |

**Безимени-1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конфирмат | Стяжка эксцентриковая | Стяжка эксцентриковая | Стяжка эксцентриковая |  |
| А | Б | В | Г | Д |
| C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\шайба меб.jpg | подпятник | C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\ключ.JPG | C:\Users\User\Desktop\полкодержатель н.jpg | C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\подвеска.jpg |
| Е | Ж | З | И | К |

Мы благодарим Вас за выбор нашей мебели!Отзывы, пожелания, предложения, вопросы по качеству мебели и обслуживания можно отправить на эл. почту: mebel@rinner.ru. Мы рады ответить на Ваши звонки с ПН по ПТ с 8-00 до 17-00 по тел.: 8(3412)517-222.www.rinner.ruНеобходимый инструмент для сборки:\* Рулетка \* Отвертка крестовая \* Отвертка плоская |