|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уважаемый покупатель!**  Благодарим за выбор мебели марки «RINNER». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.  При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью (стр. 2,3), т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.  Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.    **Рекомендации по сборке**  Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим  руководством и следуйте его рекомендациям.  Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.  **Технические данные**  Габаритные размеры:  Высота (мм): 2000 Вес (кг): 37,5  Глубина (мм): 300  Ширина (мм): 800  **Правила пользования и эксплуатации изделия**  Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.   * Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью. * Не ударяйте поверхности острыми, тяжелыми или твердыми предметами. * Не ставьте на поверхность раскаленные предметы. * При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели. * Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С. * Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т. п. * Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка. * Если у Вас возникнет желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет. * Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.   **Гарантийные обязательства**  Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ и соответствию мебели и материалов для ее изготовления Сертификату соответствия. В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.  Срок службы изделия – 7 лет; срок гарантии – 12 месяцев.  Комплектовщик- | **ПАСПОРТ**  **Стеллаж «Ostin» М8 «Стеллаж 800»**  **ТО-13067023-2015**   |  |  | | --- | --- | | Наименование | Индекс позиции | | Стеллаж «Ostin» М8 «Стеллаж 800» | 05-01-12 Цвет: |   \\public\public\Производство\Айсулу\1 Новые наименование с 06,05,16\картинки для паспортов\8png.png    Произведено:  Россия  ООО «РИННЭР»  Удмуртская республика  г. Ижевск ул. Пойма 91/5  e-mail: [mebel@rinner.ru](mailto:Rinner@list.ru)  www.rinner.ru  т/ф (3412) 517-223; 517-222 |
| м8.wmf  **Порядок сборки «Стеллаж 800»:**   1. К деталям 3, 4 прикрепить подпятники (Ж) саморезами (Д); 2. К деталям 3, 4 прикрепить соединительные болты эксцентриков (Б) (см. рис. 3) для крепления полок 6; 3. К деталям 3, 4 прикрепить полкодержатели (И) для крепления полок 7; 4. Прикрепить деталь 1 к деталям 3, 4 евровинтами (А), а деталь 2 - эксцентриками (Б); 5. К детали 2 прикрепить деталь 5 евровинтами (А), используя ключ шестигранник (З); 6. Прикрепить задние стенки 8 на саморезы (Д), используя шайбы (Е) на стыках ДВП, контролируя диагональ; 7. Прикрепить заглушки евровинтов (В) и эксцентриков (Г) на видимый крепеж.   Рис.1 Схема сборки  **Внимание!!! При недостаточной устойчивости обязываем крепить изделие к стене при помощи подвесов (Л) (см. рис.2).**  Рис.2 Схема установки подвески   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ** | | | | | **№ дет.** | **Наименование** | **Размер** | **Кол-во** | | 1 | Крышка | 800х300х16 | 1 | | 2 | Дно | 768х300х16 | 1 | | 3 | Боковина левая | 1984х300х16 | 1 | | 4 | Боковина правая | 1984х300х16 | 1 | | 5 | Цоколь | 60х768х16 | 1 | | 6 | Полка жесткая | 768х297х16 | 2 | | 7 | Полка съемная | 766х297х16 | 3 | | 8 | Стенка задняя ДВП | 796х644х3,2 | 3 |   **крепление подвески** | Рис.3 Схема установки эксцентрика   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУРНИТУРЫ** | | | | **Обоз.** | **Наименование** | **Кол.** | | А | Евровинт 7х50 мм | 6 шт. | | Б | Стяжка эксцентриковая 15х13 | 12 компл. | | В | Заглушка евровинта | 2 шт. | | Г | Заглушка эксцентриковой стяжки | 4 шт. | | Д | Саморез 3,5х16 мм | 80 шт. | | Е | Шайба мебельная | 9 шт. | | Ж | Подпятник пластмассовый | 4 шт. | | З | Ключ шестигранник S 4 мм | 1 шт. | | И | Полкодержатель d5 мм | 12 шт. | | К | Подвеска 5.1 А | 2 шт. |   **Безимени-1**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | [Конфирмат](file:///\\sever\detail.html) | Стяжка эксцентриковая | Стяжка эксцентриковая | Стяжка эксцентриковая |  | | А | Б | В | Г | Д | | C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\шайба меб.jpg | подпятник | C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\ключ.JPG | C:\Users\User\Desktop\полкодержатель н.jpg | C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\подвеска.jpg | | Е | Ж | З | И | К |   Мы благодарим Вас за выбор нашей мебели!  Отзывы, пожелания, предложения, вопросы по качеству мебели и обслуживания можно отправить на эл. почту: mebel@rinner.ru.  Мы рады ответить на Ваши звонки с ПН по ПТ с 8-00 до 17-00 по тел.: 8(3412)517-222.  www.rinner.ru  Необходимый инструмент для сборки:  \* Рулетка \* Отвертка крестовая \* Отвертка плоская |