|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уважаемый покупатель!**  Благодарим за выбор мебели марки «RINNER». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.  При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью (стр. 2,3), т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.  Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.    **Рекомендации по сборке**  Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим  руководством и следуйте его рекомендациям.  Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.  **Технические данные**  Габаритные размеры:  Высота (мм): 2000 Вес (кг): 46  Глубина (мм): 515  Ширина (мм): 400  **Правила пользования и эксплуатации изделия**  Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.   * Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью. * Не ударяйте поверхности острыми, тяжелыми или твердыми предметами. * Не ставьте на поверхность раскаленные предметы. * При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели. * Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С. * Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т. п. * Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка. * Если у Вас возникнет желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет. * Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.   **Гарантийные обязательства**  Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ и соответствию мебели и материалов для ее изготовления Сертификату соответствия. В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.  Срок службы изделия – 7 лет; срок гарантии – 12 месяцев.  Комплектовщик- | **ПАСПОРТ**  **Шкаф для книг «Walker» М3 «Пенал»**  **ТО-13067023-2015**   |  |  | | --- | --- | | Наименование | Индекс позиции | | Шкаф для книг «Walker» М3 «Пенал» | 02-01-03 Цвет: |   пенал.jpg    Произведено:  Россия  ООО «РИННЭР»  Удмуртская республика  г. Ижевск ул. Пойма 91/5  e-mail: [mebel@rinner.ru](mailto:Rinner@list.ru)  www.rinner.ru  т/ф (3412) 517-223; 517-222 |
| М3.wmf  **Порядок сборки «Пенал»:**  Изделие собирается в горизонтальном положении.   1. На детали 3 установить подпятники (Е) саморезами (Ж); 2. На детали 3 установить соединительные болты экцентриков (Д) для крепления детали (4)(см. рис. 4) и полкодержатели (В) для крепления деталей (5); 3. Прикрепить детали 1, 2 к деталям 3 эксцентриками (Д); 4. К детали 2 прикрепить деталь 6 евровинтами (А), с помощью ключа шестигранника (З); 5. Прикрепить детали 8,9 на саморезы (Ж), контролируя диагональ изделия (деталь 9 расположить в верхней части, деталь 8 – в нижней части изделия), используя на стыке ДВП шайбу (К); 6. Установить крестовины петель (Б) на боковину 3 (либо на левую сторону, либо на правую) согласно разметке (см. рис. 5), с помощью евровинтов (И);; 7. Установить петли (Б) на фасад 7; 8. Установить ручку (Г) на фасад 7 (саморезы в комплекте); 9. Установить фасад 7 и отрегулировать открывание (см. рис. 2); 10. Вложить полки 5.   **Полкодержатели (В) для съемных полок (5) можно установить на произвольной высоте.**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ** | | | | | **№ дет.** | **Наименование** | **Размер** | **Кол-во** | | 1 | Крыша | 368х490х16 | 1 | | 2 | Дно | 368х490х16 | 1 | | 3 | Боковина | 2000х490х16 | 2 | | 4 | Полка жесткая | 368х488х16 | 1 | | 5 | Полка съемная | 366х470х16 | 3 | | 6 | Цоколь | 64х368х16 | 1 | | 7 | Фасад | 1930х396х16 | 1 | | 8 | Задняя стенка ДВП | 773х396х3,2 | 1 | | 9 | Задняя стенка ДВП1 | 1157х396х3,2 | 1 |   Рис.1 Схема сборки | Регулировку фасадов производить после установки шкафа на место (Рис.2).  Рис.2 Схема установки петель  **дверь%203**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУРНИТУРЫ** | | | | **Обоз.** | **Наименование** | **Кол.** | | А | Евровинт 7х50 мм | 1 шт. | | Б | Петля 4-х шарнирная накладная | 4 шт. | | В | Полкодержатель d5 мм | 12 шт. | | Г | Ручка С31 (160 мм) металлик | 1 шт. | | Д | Стяжка эксцентриковая 15х13 | 12 компл. | | Е | Подпятник пластмассовый | 4 шт. | | Ж | Саморез 3,5х16 | 50 шт. | | З | Ключ шестигранник S 4 мм | 1 шт. | | И | Евровинт 6.3х11 | 8 шт. | | К | Шайба пластмассовая | 4 шт. |   Рис.3 Схема установки эксцентрика  **Безимени-1**   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | [Конфирмат](file:///\\sever\detail.html) | Копия Петля | C:\Users\User\Desktop\полкодержатель н.jpg | 14.jpg | Стяжка эксцентриковая | | А | Б | В | Г | Д | | подпятник | гайка 4x13 | C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\ключ.JPG | 13.jpg | 5.jpg | | Е | Ж | З | И | К |   **дверь%201дверь%202**  Необходимый инструмент для сборки:  \* Рулетка \* Отвертка крестовая \* Отвертка плоская  Мы благодарим Вас за выбор нашей мебели!  Отзывы, пожелания, предложения, вопросы по качеству мебели и обслуживания можно отправить на эл. почту: mebel@rinner.ru.  Мы рады ответить на Ваши звонки с ПН по ПТ с 8-00 до 17-00 по тел.: 8(3412)517-222.  www.rinner.ru |

М1.2..wmfМ3.1..wmf

Рис.5. Схема установки крестовин петель

Рис.4 Схема установки детали 4