|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уважаемый покупатель!** Благодарим за выбор мебели марки «RINNER». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени. При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью (стр. 2,3), т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются. Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия. **Рекомендации по сборке** Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящимруководством и следуйте его рекомендациям. Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.**Технические данные**Габаритные размеры:Высота (мм): 2000 Вес (кг): 46Глубина (мм): 515Ширина (мм): 400**Правила пользования и эксплуатации изделия** Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.* Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью.
* Не ударяйте поверхности острыми, тяжелыми или твердыми предметами.
* Не ставьте на поверхность раскаленные предметы.
* При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели.
* Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С.
* Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т. п.
* Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка.
* Если у Вас возникнет желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет.
* Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.

**Гарантийные обязательства**Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ и соответствию мебели и материалов для ее изготовления Сертификату соответствия. В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.Срок службы изделия – 7 лет; срок гарантии – 12 месяцев.Комплектовщик- | **ПАСПОРТ****Шкаф для книг «Walker» М3 «Пенал»****ТО-13067023-2015**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование | Индекс позиции |
| Шкаф для книг «Walker» М3 «Пенал» | 02-01-03 Цвет: |

пенал.jpg Произведено:РоссияООО «РИННЭР»Удмуртская республикаг. Ижевск ул. Пойма 91/5 e-mail: mebel@rinner.ruwww.rinner.ruт/ф (3412) 517-223; 517-222 |
| М3.wmf **Порядок сборки «Пенал»:** Изделие собирается в горизонтальном положении.1. На детали 3 установить подпятники (Е) саморезами (Ж);
2. На детали 3 установить соединительные болты экцентриков (Д) для крепления детали (4)(см. рис. 4) и полкодержатели (В) для крепления деталей (5);
3. Прикрепить детали 1, 2 к деталям 3 эксцентриками (Д);
4. К детали 2 прикрепить деталь 6 евровинтами (А), с помощью ключа шестигранника (З);
5. Прикрепить детали 8,9 на саморезы (Ж), контролируя диагональ изделия (деталь 9 расположить в верхней части, деталь 8 – в нижней части изделия), используя на стыке ДВП шайбу (К);
6. Установить крестовины петель (Б) на боковину 3 (либо на левую сторону, либо на правую) согласно разметке (см. рис. 5), с помощью евровинтов (И);;
7. Установить петли (Б) на фасад 7;
8. Установить ручку (Г) на фасад 7 (саморезы в комплекте);
9. Установить фасад 7 и отрегулировать открывание (см. рис. 2);
10. Вложить полки 5.

**Полкодержатели (В) для съемных полок (5) можно установить на произвольной высоте.**

|  |
| --- |
| **СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ** |
| **№ дет.** | **Наименование** | **Размер** | **Кол-во** |
| 1 | Крыша | 368х490х16 | 1 |
| 2 | Дно | 368х490х16 | 1 |
| 3 | Боковина  | 2000х490х16 | 2 |
| 4 | Полка жесткая | 368х488х16 | 1 |
| 5 | Полка съемная | 366х470х16 | 3 |
| 6 | Цоколь | 64х368х16 | 1 |
| 7 | Фасад | 1930х396х16 | 1 |
| 8 | Задняя стенка ДВП | 773х396х3,2 | 1 |
| 9 | Задняя стенка ДВП1 | 1157х396х3,2 | 1 |

Рис.1 Схема сборки  |  Регулировку фасадов производить после установки шкафа на место (Рис.2).Рис.2 Схема установки петель**дверь%203**

|  |
| --- |
| **СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУРНИТУРЫ** |
| **Обоз.** | **Наименование** | **Кол.** |
| А | Евровинт 7х50 мм | 1 шт. |
| Б | Петля 4-х шарнирная накладная | 4 шт. |
| В | Полкодержатель d5 мм | 12 шт. |
| Г | Ручка С31 (160 мм) металлик | 1 шт. |
| Д | Стяжка эксцентриковая 15х13 | 12 компл. |
| Е | Подпятник пластмассовый | 4 шт. |
| Ж | Саморез 3,5х16 | 50 шт. |
| З | Ключ шестигранник S 4 мм | 1 шт. |
| И | Евровинт 6.3х11 | 8 шт. |
| К | Шайба пластмассовая | 4 шт. |

Рис.3 Схема установки эксцентрика**Безимени-1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Конфирмат | Копия Петля | C:\Users\User\Desktop\полкодержатель н.jpg | 14.jpg | Стяжка эксцентриковая |
| А | Б | В | Г | Д |
| подпятник | гайка 4x13 | C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\ключ.JPG | 13.jpg | 5.jpg |
| Е | Ж | З | И | К |

**дверь%201дверь%202**Необходимый инструмент для сборки:\* Рулетка \* Отвертка крестовая \* Отвертка плоскаяМы благодарим Вас за выбор нашей мебели!Отзывы, пожелания, предложения, вопросы по качеству мебели и обслуживания можно отправить на эл. почту: mebel@rinner.ru. Мы рады ответить на Ваши звонки с ПН по ПТ с 8-00 до 17-00 по тел.: 8(3412)517-222.www.rinner.ru |



Рис.5. Схема установки крестовин петель

Рис.4 Схема установки детали 4