|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | Схема сборки  **Шкаф купе КЛ2/60/1.4**  D:\Docs\В работе\Шкафы ЛЮКС\КЛ2-60-1.4\pics\В рук-во\Установка дверей.wmf  20 мм  Проф.  .  напр  .  верхний  Проф.  напр  .  нижний  Установка профилей    12  11 | | **Купе КЛ2/60/1.4**  Комплектовочная ведомость   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № | Наименование | Габариты | Кол-во | | 1 | Бок | 2200\*600 | 1 | | 2 | Бок | 2200\*600 | 1 | | 3 | Стойка | 2076\*500 | 1 | | 4 | Крыш. верх. | 1368\*600 | 1 | | 5 | Крыш. ниж. | 1368\*600 | 1 | | 6 | Крышка | 670\*500 | 5 | | 7 | Крышка | 682\*500 | 1 | | 8 | Цоколь | 568\*92 | 1 | | 9 | Цоколь | 1368\*92 | 1 | | 10 | Планка | 682\*80 | 1 | | 11 | Дверь (алюмин.) | 2036\*694 | 1 | | 12 | Дверь (алюмин.) | 2036\*694 | 1 | | 13 | ДВП белая | 1052\*692 | 2 | | 14 | ДВП белая | 704\*434 | 1 | | 15 | ДВП белая | 1670\*350 | 2 | | 16 | Соед. профиль ДВП | 782 | 2 | | 17 | Скалка (хром) | 678 | 1 | | 18 | Проф. напр. верх. | 1368 | 1 | | 19 | Проф. напр. ниж. | 1368 | 1 |   Фурнитура   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | № | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание | | 1 | Евровинт | шт | 44 |  | | 2 | Заглушка евровинта | шт | 42 |  | | 3 | Подпятник | шт | 6 | Шуруп 3\*16 | | 4 | Ключ евровинта | шт | 1 |  | | 5 | Скалкодержатель (хром) | шт | 2 | Шуруп 3\*16 | | 6 | Щетка 9\*4 L=2050 | шт | 4 | (8200 мм) Клеится с торца двери | | 7 | Стопор (металл) | шт | 2 | Установить в проф. напр. нижн. | | 8 | Шуруп 3\*16 | шт | 18 | Подпятник, скалкодержатель | | 9 | Шуруп 4\*16 | шт | 8 | Направляющ. верх., ниж. | | 10 | Гвозди 1,4\*25 | шт | 70 | ДВП | | 11 | Руководство | шт | 1 |  | |