|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Уважаемый покупатель!**  Благодарим за выбор мебели марки «RINNER». В целях сохранности наша мебель поставляется в разобранном виде. Напоминаем, что в стоимость изделия услуга сборки не включена. Если Вы предпочли собрать мебель самостоятельно, надеемся, что процесс сборки доставит Вам удовольствие и не займет много времени.  При покупке мебели настоятельно рекомендуем убедиться в наличии всех деталей, сверяясь с комплектовочной ведомостью (стр. 2,3), т.к. после сборки изделия претензии по количеству и качеству сборочных единиц не принимаются.  Во избежание недоразумений, просим внимательно следовать алгоритму сборки изделия.    **Рекомендации по сборке**  Перед началом сборки и дальнейшей эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящим  руководством и следуйте его рекомендациям.  Для Вашего удобства рекомендуем собирать мебель вдвоем, на ровной поверхности, соблюдая последовательность согласно представленной схеме.  **Технические данные**  Габаритные размеры:  Высота (мм): 2000 Вес (кг): 24,2  Глубина (мм): 450  Ширина (мм): 300  **Правила пользования и эксплуатации изделия**  Уважаемый покупатель, срок эксплуатации мебели напрямую зависит от Вашего бережного отношения к ней.   * Не допускайте попадания воды на изделие во избежание разбухания поверхностей. В случае контакта с водой, насухо протрите поверхность мягкой тканью. * Не ударяйте поверхности острыми, тяжелыми или твердыми предметами. * Не ставьте на поверхность раскаленные предметы. * При чистке, во избежание повреждения поверхностей, не используйте щетки, жесткие ткани, зернистые порошки. Для ухода за мебелью используйте специальные средства, предназначенные для мебели. * Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40°С. * Не допускается попадание на поверхность веществ, таких как растворители, бензин, обезжиривающие средства и т. п. * Периодически, в случае ослабления резьбовых соединений, необходима их подтяжка. * Если у Вас возникнет желание самостоятельно модифицировать изделие, помните, что в этом случае наша гарантия на товар распространяться не будет. * Несоблюдение каких-либо из вышеуказанных условий, повлекшее возникновение недостатков мебели, является основанием утраты права на гарантийное обслуживание.   **Гарантийные обязательства**  Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям нормативных документов ГОСТ и соответствию мебели и материалов для ее изготовления Сертификату соответствия. В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.  Срок службы изделия – 7 лет; срок гарантии – 12 месяцев.  Комплектовщик- | **ПАСПОРТ**  **Тумба угловая «Ostin» М9 «Пристрой угловой»**  **ТО-13067023-2015**   |  |  | | --- | --- | | Наименование | Индекс позиции | | Тумба угловая «Ostin» М9 «Пристрой угловой» | 03-03-06 Цвет: |   \\public\public\Производство\Айсулу\1 Новые наименование с 06,05,16\картинки для паспортов\9png.png    Произведено:  Россия  ООО «РИННЭР»  Удмуртская республика  г. Ижевск ул. Пойма 91/5  e-mail: [mebel@rinner.ru](mailto:Rinner@list.ru)  www.rinner.ru  т/ф (3412) 517-223; 517-222 |
| м9.wmf  **Порядок сборки «Пристрой угловой»:**  Изделие собирается в положении лежа.   1. К деталям 1, 2 прикрепить подпятники (В) на саморезы (Б); 2. Крепим деталь 1 к детали 2 евровинтами (А). **Примечание. Угловой пристрой собирается на левую сторону, и на правую сторону, в зависимости от того, как присоединить дет. 1 к детали 2.** 3. Крепим полки 3 евровинтами (А) к деталям 1 и 2.     Рис.1 Схема сборки   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ** | | | | | **№ дет.** | **Наименование** | **Размер** | **Кол-во** | | 1 | Боковина левая | 2000х284х16 | 1 | | 2 | Стенка задняя | 2000х450 х16 | 1 | | 3 | Полка | 434х284 х16 | 6 | | Необходимый инструмент для сборки:  \* Рулетка \* Отвертка крестовая \* Отвертка плоская   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **СПЕЦИФИКАЦИЯ ФУРНИТУРЫ** | | | | **Обоз.** | **Наименование** | **Кол.** | | А | Евровинт 7х50 мм | 21 | | Б | Саморез 3,5х16 мм | 8 | | В | Подпятник пластмассовый | 4 | | Г | Ключ шестигранник S 4 мм | 1 |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | [Конфирмат](file:///\\sever\detail.html) | гайка 4x13 | подпятник | C:\Users\User\Desktop\Фурнитура картинки\ключ.JPG | | А | Б | В | Г |   Мы благодарим Вас за выбор нашей мебели!  Отзывы, пожелания, предложения, вопросы по качеству мебели и обслуживания можно отправить на эл. почту: mebel@rinner.ru.  Мы рады ответить на Ваши звонки с ПН по ПТ с 8-00 до 17-00 по тел.: 8(3412)517-222.  www.rinner.ru |